|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| \*BOMBILLOS E27 3CCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LBA12SEN | ALUMINIO+PC | DORADO | AC100-240V 12W E27 IP20 | 960 | 250 | 3000K/4000K/6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 28\*82mm | 100 | 2 AÑOS | $ 5.200 |
| \*BOMBILLOS  RECARGABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LBAEMG1-F | PC | NEGRO | AC100-240V 15W E27 IP20 | 1100 | 180 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 79\*136mm | 100 | 2 AÑOS | $ 17.533 |
| LBAEMG2-FA | PC | NEGRO | AC100-240V 25W E27 IP20 | 1800 | 180 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 100\*165mm | 50 | 2 AÑOS | $ 30.267 |
| LBAEMG2-F | PC | NEGRO | AC100-240V 30W E27 IP20 | 2200 | 180 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 106X97mm | 50 | 2 AÑOS | $ 34.533 |
| LBAEMG3-F | PC | BLANCO | AC100-240V 40W E27 IP20 | 2900 | 180 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 114\*103mm | 50 | 2 AÑOS | $ 39.987 |
| \*BOMBILLOS E27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LBA555W-C | PC | BLANCO | AC100-130V 5W E27 IP20 | 450 | 180 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 45\*73mm | 100 | 2 AÑOS | $ 4.267 |
| LBA555W-F | PC | BLANCO | AC100-130V 5W E27 IP20 | 450 | 180 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 45\*73mm | 100 | 2 AÑOS | $ 4.267 |
| LBA605W-C | PC | BLANCO | AC100-130V 5W E27 IP20 | 450 | 180 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*100mm | - | 2 AÑOS | $ 2.267 |
| LBA605W-F | PC | BLANCO | AC100-130V 5W E27 IP20 | 450 | 180 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*100mm | - | 2 AÑOS | $ 2.267 |
| LBA607W-F | PC | BLANCO | AC100-130V 7W E27 IP20 | 630 | 180 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*104mm | - | 2 AÑOS | $ 2.467 |
| LBA609W-C | PC | BLANCO | AC100-240V 9W E27 IP20 | 810 | 180 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*110mm | 100 | 2 AÑOS | $ 2.600 |
| LBA609W-F | PC | BLANCO | AC100-240V 9W E27 IP20 | 810 | 180 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*110mm | 100 | 2 AÑOS | $ 2.600 |
| LBA6012W-F | PC | BLANCO | AC100-130V 12W E27 IP20 | 1080 | 180 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*120mm | - | 2 AÑOS | $ 3.533 |
| LBA6015W-C | PC | BLANCO | AC100-240V 15W E27 IP20 | 1350 | 180 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*135mm | 100 | 2 AÑOS | $ 4.333 |
| LBA6015W-F | PC | BLANCO | AC100-130V 15W E27 IP20 | 1350 | 180 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*135mm | 100 | 2 AÑOS | $ 4.333 |
| \*BOMBILLOS ALTA POTENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LBGFZ20W-C | PC | BLANCO | AC100-240V 20W E27 IP20 FP:0,9 | 1800 | 250 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 76\*132mm | 40 | 2 AÑOS | $ 8.533 |
| LBGFZ20W-F | PC | BLANCO | AC100-240V 20W E27 IP20 FP:0,9 | 1800 | 250 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 76\*132mm | 40 | 2 AÑOS | $ 8.533 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| LBGFZ30W-C | PC | BLANCO | AC100-240V 30W E27 IP20 FP:0,9 | 2700 | 250 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 99\*185mm | 30 | 2 AÑOS | $ 12.667 |
| LBGFZ30W-F | PC | BLANCO | AC100-240V 30W E27 IP20 FP:0,9 | 2700 | 250 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 99\*185mm | 30 | 2 AÑOS | $ 12.667 |
| LBGFZ40W-F | PC | BLANCO | AC100-240V 40W E27 IP20 FP:0,9 | 3600 | 250 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 120\*210mm | 20 | 2 AÑOS | $ 18.533 |
| LBGFZ50W-F | PC | BLANCO | AC100-240V 50W E27 IP20 FP:0,9 | 4500 | 250 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 128\*225mm | 20 | 2 AÑOS | $ 25.200 |
| \*BOMBILLOS GU10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LBGU105W -C | PC | BLANCO | AC100-130V 5W IP20 | 400 | 35 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 50\*51mm | 100 | 2 AÑOS | $ 3.480 |
| LBGU105W -F | PC | BLANCO | AC100-130V 5W IP20 | 400 | 35 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 50\*51mm | 100 | 2 AÑOS | $ 3.480 |
| LBGU107W -F | PC | BLANCO | AC100-240V 7W IP20 | 560 | 35 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 50\*58mm | 100 | 2 AÑOS | $ 4.600 |
| LBGU107W-C | PC | BLANCO | AC100-240V 7W IP20 | 560 | 35 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 50\*58mm | 100 | 2 AÑOS | $ 4.600 |
| LBGU107W-N | PC | BLANCO | AC100-240V 7W IP20 | 560 | 35 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 50\*58mm | 100 | 2 AÑOS | $ 4.600 |
| \*BOMBILLOS GU10  DIMERIZABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LBGU105W-DIM-C | PC | BLANCO | AC120-130V 5W IP20 | 450 | 36 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 50\*51mm | - | 2 AÑOS | $ 9.733 |
| LBGU107W-DIM-C | PC | BLANCO | AC120-130V 7W IP20 | 560 | 36 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 50\*51mm | - | 2 AÑOS | $ 13.200 |
| LBGU107W-DIM-F | PC | BLANCO | AC120-130V 7W IP20 | 560 | 36 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 50\*51mm | - | 2 AÑOS | $ 13.200 |
| \*TUBOS LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LTT812018W-F | PC | BLANCO | AC100-240V 18W T8 IP20 | 1800 | 270 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 28\*1200mm | 30 | 2 AÑOS | $ 11.867 |
| \*BOMBILLOS VINTAGE  PEQUEÑOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VING454W-C | VIDRIO | AMBAR | AC100-130V 4W E27 IP20 | 300 | 250 | 2200K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 45\*80mm | 200 | 2 AÑOS | $ 5.200 |
| VING45DIM-C | VIDRIO | AMBAR | AC100-130V 4W E27 IP20 DIM | 300 | 250 | 2200K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 45\*80mm | 200 | 2 AÑOS | $ 7.900 |
| VINST64DIM-C | VIDRIO | AMBAR | AC100-130V 4W E27 IP20 DIM | 300 | 250 | 2200K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 64\*131mm | 50 | 2 AÑOS | $ 10.533 |
| \*BOMBILLOS VINTAGE  GRANDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| VING1-C | VIDRIO | AMBAR | AC100-130V 4W E27 IP20 DIM | 300 | 250 | 2200K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 168\*303mm | 4 | 2 AÑOS | $ 92.000 |
| VING2-C | VIDRIO | AMBAR | AC100-130V 4W E27 IP20 DIM | 300 | 250 | 2200K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 200\*241mm | 4 | 2 AÑOS | $ 92.000 |
| VING3-C | VIDRIO | AMBAR | AC100-130V 4W E27 IP20 DIM | 300 | 250 | 2200K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*300mm | 10 | 2 AÑOS | $ 60.000 |
| VING4-C | VIDRIO | AMBAR | AC100-130V 4W E27 IP20 DIM | 300 | 250 | 2200K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 92\*303mm | 10 | 2 AÑOS | $ 65.333 |
| \*CINTA LED 120V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STR800-A | PVC | N/A | AC120V 8W/M IP20 | 450 | 120 | AZUL | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 14\*6mm | 50 | 1 AÑO | $ 9.360 |
| STR800-C | PVC | N/A | AC120V 8W/M IP65 | 450 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 14\*6mm | 50 | 1 AÑO | $ 19.933 |
| STR800-F | PVC | N/A | AC120V 8W/M IP20 | 450 | 120 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 14\*6mm | 50 | 1 AÑO | $ 9.360 |
| STR800-N | PVC | N/A | AC120V 8W/M IP20 | 450 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 14\*6mm | 50 | 1 AÑO | $ 9.360 |
| STR800-PLUG | - | N/A | AC120V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 500\*35mm | 50 | 1 AÑO | $ 18.667 |
| STR800-RGB | PVC | N/A | AC120V 8W/M IP20 | 450 | 120 | RGB | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 35\*10mm | - | 1 AÑO | $ 20.060 |
| STR800-PLUG-RG B | PC | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1010×35 mm | - | 1 AÑO | $ 19.840 |
| STR1100-C | PVC | N/A | AC120V 11W/m IP20 | 550 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 13\*8mm | 50 | 1 AÑO | $ 21.267 |
| STR1100-F | PVC | N/A | AC120V 11W/m IP20 | 550 | 120 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 13\*8mm | 50 | 1 AÑO | $ 9.344 |
| STR1100-PLUG | - | N/A | AC120V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 500\*35mm | 50 | 1 AÑO | $ 18.667 |
| STR900-C | PVC | N/A | AC120V 9W/M IP20 | 900 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 10\*4mm | 50 | 1 AÑO | $ 8.467 |
| STR900-N | PVC | N/A | AC120V 9W/M IP20 | 900 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 10\*4mm | 50 | 1 AÑO | $ 8.467 |
| STR900-PLUG | - | N/A | AC120V IP20 | 900 | 120 | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 500 | 1 AÑO | $ 5.400 |
| STR2835120V-C | COBRE | N/A | AC120V 9W/M IP20 | 900 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 8\*4mm | - | 1 AÑO | $ 50.667 |
| STR2835120V-F | COBRE | N/A | AC120V 9W/M IP20 | 900 | 120 | 6500F | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 8\*4mm | - | 1 AÑO | $ 50.667 |
| STR2835120V-N | COBRE | N/A | AC120V 9W/M IP20 | 900 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 8\*4mm | - | 1 AÑO | $ 50.667 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| STRCOB10G-C | PVC | N/A | - | 800 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 9\*4mm | 50 | 1 AÑO | $ 13.200 |
| STRCOB120V-C | PVC | N/A | AC120V 9W/M IP20 | 800 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 9\*4mm | 50 | 1 AÑO | $ 13.200 |
| STRCOB120V-N | PVC | N/A | AC120V 10W/M IP20 | 900 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 9\*4mm | 50 | 1 AÑO | $ 13.200 |
| STRCOB120V-PLU G | - | N/A | AC120V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 100 | 1 AÑO | $ 8.647 |
| \*CINTA LED 12/24V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STR283512V5-C | COBRE | N/A | DC12V 8W/M IP20 | 800 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 5\*2mm | 500 | 1 AÑO | $ 45.200 |
| STR2835-120P-12 V5N | COBRE | N/A | DC12V 8W/M IP20 | 800 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 5\*2mm | 30 | 1 AÑO | $ 36.667 |
| STR283512V5-N | COBRE | N/A | DC12V 8W/M IP20 | 800 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 5\*2mm | 500 | 1 AÑO | $ 45.200 |
| STR2835-120P-12 V8C | COBRE | N/A | DC12V 10W/M IP20 | 1000 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 8\*2mm | 30 | 1 AÑO | $ 25.200 |
| STR2835-120P-12 V8N | COBRE | N/A | DC12V 10W/M IP20 | 1000 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 8\*2mm | 30 | 1 AÑO | $ 25.200 |
| STR283512V8-N | COBRE | N/A | DC12V 10W/M IP20 | 1000 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 8\*2mm | 500 | 1 AÑO | $ 25.200 |
| STR283524V5-C | COBRE | N/A | DC24V 8W/M IP20 | 800 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 5\*2mm | 500 | 1 AÑO | $ 45.200 |
| STR2835-120P-24 V5N | COBRE | N/A | DC24V 8W/M IP20 | 800 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 5\*2mm | 30 | 1 AÑO | $ 45.200 |
| STR2835-120P-24 V8C | COBRE | N/A | DC24V 10W/M IP20 | 1000 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 8\*2mm | 30 | 1 AÑO | $ 21.333 |
| STR2835-120P-24 V8N | COBRE | N/A | DC24V 10W/M IP20 | 1000 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 8\*2mm | 30 | 1 AÑO | $ 21.333 |
| STRCOB10D-12V5 C | COBRE | N/A | DC12V 6W/M IP20 | 600 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 5\*2mm | 500 | 1 AÑO | $ 65.200 |
| STRCOB12V5-C | COBRE | N/A | DC12V 6W/M IP20 | 600 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 5\*2mm | 500 | 1 AÑO | $ 65.200 |
| STRCOB10D-12V5 N | COBRE | N/A | DC12V 6W/M IP20 | 600 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 5\*2mm | 500 | 1 AÑO | $ 65.200 |
| STRCOB12V5-N | COBRE | N/A | DC12V 6W/M IP20 | 600 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 5\*2mm | 500 | 1 AÑO | $ 65.200 |
| STRCOB10D-12V8 C | COBRE | N/A | DC12V 10W/M IP20 | 1000 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 8\*2mm | 500 | 1 AÑO | $ 42.533 |
| STRCOB12V8-N | COBRE | N/A | DC12V 10W/M IP20 | 1000 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 8\*2mm | 500 | 1 AÑO | $ 42.533 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| STRCOB24V5-C | COBRE | N/A | DC24V 6W/M IP20 | 600 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 5\*2mm | 500 | 1 AÑO | $ 42.533 |
| STRCOB24V5-N | COBRE | N/A | DC24V 6W/M IP20 | 600 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 5\*2mm | 500 | 1 AÑO | $ 42.533 |
| STRCOB24V8-C | COBRE | N/A | DC24V 10W/M IP20 | 1000 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 8\*2mm | 500 | 1 AÑO | $ 42.533 |
| STRCOB24V8-N | COBRE | N/A | DC24V 10W/M IP20 | 1000 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 8\*2mm | 500 | 1 AÑO | $ 42.533 |
| \*CINTA LED  ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRU5MC | PC | TRASLUCIDO | DC12V / DC24V / AC120V | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 200 | 1 AÑO | $ 3.333 |
| STRU5ME | PC | TRASLUCIDO | DC12V / DC24V / AC120V | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 200 | 1 AÑO | $ 4.267 |
| STRU5ML | PC | TRASLUCIDO | DC12V / DC24V / AC120V | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 200 | 1 AÑO | $ 4.667 |
| STRU5MR | PC | TRASLUCIDO | DC12V / DC24V / AC120V | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 200 | 1 AÑO | $ 2.000 |
| STRU8MC | PC | TRASLUCIDO | DC12V / DC24V / AC120V | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 3000 | 1 AÑO | $ 3.333 |
| STRU8ME | PC | TRASLUCIDO | DC12V / DC24V / AC120V | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 1000 | 1 AÑO | $ 4.667 |
| STRU8ML | PC | TRASLUCIDO | DC12V / DC24V / AC120V | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 1000 | 1 AÑO | $ 5.200 |
| STRU8MR | PC | TRASLUCIDO | DC12V / DC24V / AC120V | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 2000 | 1 AÑO | $ 2.000 |
| \*DOWN LIGHT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BLINR2-C | ALUMINIO | BLANCO & NEGRO | AC100-240V 10W IP20 | 900 | 24 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 148\*46\*52mm | 50 | 2 AÑOS | $ 71.867 |
| BLINR4-C | ALUMINIO | BLANCO & NEGRO | AC100-240V 20W IP20 | 1800 | 24 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 280\*46\*52mm | 50 | 2 AÑOS | $ 109.333 |
| ECODLV9-C | ALUMINIO | BLANCO & NEGRO | AC100-240V 9W IP20 | 810 | 60 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 85\*53mm | 50 | 2 AÑOS | $ 51.867 |
| ECODLV15-C | ALUMINIO | BLANCO & NEGRO | AC100-240V 15W IP20 | 1350 | 60 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 135\*55mm | 50 | 2 AÑOS | $ 79.867 |
| ECODLV12-F | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 12W IP20 | 1200 | 60 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 130\*90mm | - | 2 AÑOS | $ - |
| ECODLV12-N | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 12W IP20 | 1200 | 60 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 130\*90mm | 50 | 2 AÑOS | $ 29.333 |
| ECODLV12-C | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 12W IP20 | 1200 | 60 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 130\*90mm | 50 | 2 AÑOS | $ - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| ECODLV24-F | ALUMINIO | BLANCO | 100-240VCA 24W IP20 | 2400 | 60 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 165\*90mm | 30 | 2 AÑOS | $ 26.453 |
| ECODLV24-N | ALUMINIO | BLANCO | 100-240VCA 24W IP20 | 2400 | 60 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 165\*90mm | 30 | 2 AÑOS | $ 42.667 |
| ECODLV30-F | ALUMINIO | BLANCO | 100-240VCA 30W IP20 | 3000 | 60 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 185\*95mm | 20 | 2 AÑOS | $ 50.667 |
| ECODLV30-N | ALUMINIO | BLANCO | 100-240VCA 30W IP20 | 3000 | 60 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 185\*95mm | 20 | 2 AÑOS | $ 50.667 |
| ECODLV40-F | ALUMINIO | BLANCO | 100-240VCA 40W IP20 | 4000 | 60 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 225\*100mm | 10 | 2 AÑOS | $ 90.667 |
| ECODLV40-N | ALUMINIO | BLANCO | 100-240VCA 40W IP20 | 4000 | 60 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 225\*100mm | 10 | 2 AÑOS | $ 90.667 |
| \*TRACK LIGHT LED 2 VÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TL20W-B | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V 20W IP20 | 1600 | 24 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 61\*157mm | 30 | 2 AÑOS | $ 36.000 |
| TL20W-BN | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V 20W IP20 | 1600 | 24 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 61\*157mm | 30 | 2 AÑOS | $ - |
| TL20W-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V 20W IP20 | 1600 | 24 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 61\*157mm | 30 | 2 AÑOS | $ 36.000 |
| TL20W-NN | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V 20W IP20 | 1600 | 24 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 61\*157mm | 30 | 2 AÑOS | $ 36.000 |
| TL30W-B | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V 30W IP20 | 2400 | 35 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 75\*178mm | 30 | 2 AÑOS | $ 45.333 |
| TL30W-BN | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V 30W IP20 | 2400 | 35 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 75\*178mm | 30 | 2 AÑOS | $ 45.333 |
| TL30W-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V 30W IP20 | 2400 | 35 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 75\*178mm | 30 | 2 AÑOS | $ 45.333 |
| TL30W-NN | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V 30W IP20 | 2400 | 35 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 75\*178mm | 30 | 2 AÑOS | $ - |
| \*TRACK LIGHT ACCESORIOS 2 VÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLCL-B | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 100 | 2 AÑOS | $ 9.333 |
| TLCL-N | PC | NEGRO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 100 | 2 AÑOS | $ 9.333 |
| TLCR-B | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 100 | 2 AÑOS | $ 9.333 |
| TLCR-N | PC | NEGRO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 100 | 2 AÑOS | $ 9.333 |
| TLCT-B | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 100 | 2 AÑOS | $ 9.333 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| TLCT-N | PC | NEGRO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 100 | 2 AÑOS | $ 9.333 |
| TLCX-B | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 50 | 2 AÑOS | $ 9.333 |
| TLCX-N | PC | NEGRO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 50 | 2 AÑOS | $ 9.333 |
| TS1M-B | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 100\*35mm | 40 | 2 AÑOS | $ 10.667 |
| TS1M-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 100\*35mm | 40 | 2 AÑOS | $ 10.667 |
| TS2M-B | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 200\*35mm | 40 | 2 AÑOS | $ 20.667 |
| TS2M-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 200\*35mm | 40 | 2 AÑOS | $ 20.667 |
| \*TRACK LIGHT 3 VÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLWD-B | ALUMINIO+PC | BLANCO | 100-240VCA 35W IP20 | 2800 | 24 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 75\*178mm | 30 | 3 AÑOS | $ 78.667 |
| TLWD-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | 100-240VCA 35W IP20 | 2800 | 24 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 75\*178mm | 30 | 3 AÑOS | $ 78.667 |
| \*TRACK LIGHT ACCESORIOS 3 VÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLCR3V-B | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 50 | - | $ 13.200 |
| TLCR3V-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 50 | - | $ 13.200 |
| TLCL3V-B | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 25 | - | $ 13.200 |
| TLCL3V-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 25 | - | $ 13.200 |
| TS2M3V-B | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 200×35mm | 20 | - | $ 53.200 |
| TS2M3V-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 200×35mm | 20 | - | $ 53.200 |
| \*TRACK LIGHT LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TL20SP-B | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240 20W IP20 | 1600 | 24 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 90\*115mm | 50 | 2 AÑOS | $ 56.667 |
| TL20SP-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240 20W IP20 | 1600 | 24 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 90\*115mm | 50 | 2 AÑOS | $ 56.667 |
| TLTPC-N3CCT | PC | BLANCO | AC100-240V 6W IP20 | 600 | 38 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 90\*79mm | - | 2 AÑOS | $ - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| TLTPC-B3CCT | PC | NEGRO | AC100-240V 6W IP20 | 600 | 38 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 90\*79mm | - | 2 AÑOS | $ - |
| \*TRACK LIGHT GU10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLGU10-B | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V 7W GU10 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*135mm | 50 | 2 AÑOS | $ 19.867 |
| TLGU10-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V 7W GU10 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*135mm | 50 | 2 AÑOS | $ 19.867 |
| TLGU10SP-B | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V 7W GU10 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*135mm | 50 | 2 AÑOS | $ 23.333 |
| TLGU10SP-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V 7W GU10 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*135mm | 50 | 2 AÑOS | $ 23.333 |
| TLGU10INC-BN | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V 7W GU10 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*110mm | 50 | 2 AÑOS | $ 66.533 |
| TLGU10INC-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V 7W GU10 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø 60\*110mm | 50 | 2 AÑOS | $ 66.533 |
| \*PANELES BACKLIGHT REDONDO INC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECO86SLIMV3-C | PC | BLANCO | AC100-240V 3W IP20 | 270 | 120 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 86 mm | 90 | 2 AÑOS | $ 5.200 |
| ECO86SLIMV3-F | PC | BLANCO | AC100-240V 3W IP20 | 270 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 86 mm | 90 | 2 AÑOS | $ 5.200 |
| ECO120SLIMV6-C | PC | BLANCO | AC100-240V 6W IP20 | 540 | 120 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 120mm | 90 | 2 AÑOS | $ 6.533 |
| ECO120SLIMV6-F | PC | BLANCO | AC100-240V 6W IP20 | 540 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 120mm | 90 | 2 AÑOS | $ 6.533 |
| ECO120SLIMV6-N | PC | BLANCO | AC100-240V 6W IP20 | 540 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 120mm | 90 | 2 AÑOS | $ 6.533 |
| ECO168SLIMV12- C | PC | BLANCO | AC100-240V 12W IP20 | 1080 | 120 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 168mm | 30 | 2 AÑOS | $ 10.533 |
| ECO168SLIMV12-F | PC | BLANCO | AC100-240V 12W IP20 | 1080 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 168mm | 30 | 2 AÑOS | $ 10.533 |
| ECO168SLIMV12- N | PC | BLANCO | AC100-240V 12W IP20 | 1080 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 168mm | 30 | 2 AÑOS | $ 10.533 |
| ECO225SLIMV18- C | PC | BLANCO | AC100-240V 18W IP20 | 1620 | 120 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 225mm | 30 | 2 AÑOS | $ 12.667 |
| ECO225SLIMV18-F | PC | BLANCO | AC100-240V 18W IP20 | 1620 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 225mm | 30 | 2 AÑOS | $ 12.667 |
| ECO225SLIMV18- N | PC | BLANCO | AC100-240V 18W IP20 | 1620 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 225mm | 30 | 2 AÑOS | $ 12.667 |
| ECO300SLIMV24-F | PC | BLANCO | AC100-240V 24W IP20 | 2160 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 295 mm | 20 | 2 AÑOS | $ 25.333 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| ECO300SLIMV24- N | PC | BLANCO | AC100-240V 24W IP20 | 2160 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 295mm | 20 | 2 AÑOS | $ 25.333 |
| \*PANELES BACKLIGHT CUADRADO INC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECO168SLSQV12- F | PC | BLANCO | AC100-240V 12W IP20 | 960 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 150\*150\*28mm | 30 | 2 AÑOS | $ 10.933 |
| ECO225SLSQV18- F | PC | BLANCO | AC100-240V 18W IP20 | 1620 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 225\*225\*28mm | 30 | 2 AÑOS | $ 18.667 |
| ECO225SLSQV18- N | PC | BLANCO | AC100-240V 18W IP20 | 1620 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 225\*225\*28mm | 30 | 2 AÑOS | $ 18.667 |
| ECO300SLSQ24-F | PC | BLANCO | AC100-240V 24W IP20 | 2160 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 295\*295\*28mm | 20 | 2 AÑOS | $ 28.000 |
| ECO300SLSQ24-N | PC | BLANCO | AC100-240V 24W IP20 | 2160 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 295\*295\*28mm | 20 | 2 AÑOS | $ 28.000 |
| \*PANELES BACKLIGHT REDONDO SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECO120SPV6-C | PC | BLANCO | AC100-240V 6W IP20 | 540 | 120 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 120\*35mm | 90 | 2 AÑOS | $ 10.000 |
| ECO120SPV6-F | PC | BLANCO | AC100-240V 6W IP20 | 540 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 120\*35mm | 90 | 2 AÑOS | $ 10.000 |
| ECO120SPV6-N | PC | BLANCO | AC100-240V 6W IP20 | 540 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø 120\*35mm | 90 | 2 AÑOS | $ 10.000 |
| ECO168SPV12-C | PC | BLANCO | AC100-240V 12W IP20 | 1080 | 120 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø170\*35mm | 30 | 2 AÑOS | $ 12.933 |
| ECO168SPV12-F | PC | BLANCO | AC100-240V 12W IP20 | 1080 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø170\*35mm | 30 | 2 AÑOS | $ 12.933 |
| ECO168SPV12-N | PC | BLANCO | AC100-240V 12W IP20 | 1080 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø170\*35mm | 30 | 2 AÑOS | $ 12.933 |
| ECO225SPV18-C | PC | BLANCO | AC100-240V 18W IP20 | 1620 | 120 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø225\*35mm | 30 | 2 AÑOS | $ 17.557 |
| ECO225SPV18-F | PC | BLANCO | AC100-240V 18W IP20 | 1620 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø225\*35mm | 30 | 2 AÑOS | $ 17.557 |
| ECO225SPV18-N | PC | BLANCO | AC100-240V 18W IP20 | 1620 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø225\*35mm | 30 | 2 AÑOS | $ 17.557 |
| ECO300SPV24-F | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 24W | 2160 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø285\*35mm | 20 | 2 AÑOS | $ 26.600 |
| ECO300SPV24-N | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 24W | 2160 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø285\*35mm | 20 | 2 AÑOS | $ 26.600 |
| \*PANELES BACKLIGHT CUADRADO SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECO168SPSQ12V- F | PC | BLANCO | AC100-240V 12W IP20 | 1080 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 155\*155\*35mm | - | 2 AÑOS | $ 17.600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| ECO225SPSQ18V- F | PC | BLANCO | AC100-240V 18W IP20 | 1620 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 225\*225\*35mm | - | 2 AÑOS | $ 22.267 |
| ECO300SPSQ24V- F | PC | BLANCO | AC100-240V 24W IP20 | 2160 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 285\*285\*35mm | 30 | 2 AÑOS | $ 25.333 |
| \*PANELES BACKLIGHT GRANDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECO6060V48-F | IRON | BLANCO | AC100-240V 48W IP20 | 4800 | 120 | 6500K | 40.000H |  | FICHA TÉCNICA | 600\*600\*32mm | 6 | 2 AÑOS | $ 61.333 |
| ECO6060V48-N | IRON | BLANCO | AC100-240V 48W IP20 | 4800 | 120 | 4000K | 40.000H |  | FICHA TÉCNICA | 600\*600\*32mm | 6 | 2 AÑOS | $ 61.333 |
| ECO6060/MARCO | METAL | BLANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 600\*600mm | 8 | 2 AÑOS | $ 33.200 |
| ECO6060-KITGUA YA | METAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 1200mm |  | 2 AÑOS | $ 10.000 |
| ECO30120V48-F | IRON | BLANCO | AC100-240V 48W IP20 | 4800 | 120 | 6500K | 40.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1200\*300\*32mm | 6 | 2 AÑOS | $ 106.533 |
| ECO30120V48-N | IRON | BLANCO | AC100-240V 48W IP20 | 4800 | 120 | 4000K | 40.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1200\*300\*32mm | 6 | 2 AÑOS | $ 106.533 |
| ECO30120/MARCO | METAL | BLANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 1200\*300mm | 6 | 2 AÑOS | $ 39.867 |
| ECO30120/KIT/GY | METAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 1200mm | 100 | - | $ 10.000 |
| \*HERMETICAS LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIX36W120-F | PC | BLANCO | AC100-240V 36W IP65 | 3600 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1118\*53\*34mm | 20 | 2 AÑOS | $ 35.000 |
| FIX36W120-N | PC | BLANCO | AC100-240V 36W IP65 | 3600 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1118\*53\*34mm | 20 | 2 AÑOS | $ 35.000 |
| FIX40W120-F | PC | BLANCO | AC100-240V 40W IP65 | 4000 | 120 | 6500K | 40.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1165\*80\*51mm | 8 | 2 AÑOS | $ 92.667 |
| FIX40W120-N | PC | BLANCO | AC100-240V 40W IP65 | 4000 | 120 | 4000K | 40.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1165\*80\*51mm | 8 | 2 AÑOS | $ 92.667 |
| FIX60W120-F | PC | BLANCO | AC100-240V 60W IP65 | 6000 | 120 | 6500K | 40.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1165\*80\*51mm | 8 | 2 AÑOS | $ 98.650 |
| FIX60W120-N | PC | BLANCO | AC100-240V 60W IP65 | 6000 | 120 | 4000K | 40.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1165\*80\*51mm | 8 | 2 AÑOS | $ 98.650 |
| \*HERMETICAS TUBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIXT8120X2 | PC+ABS | GRIS | AC100-240V T8 IP65 | N/A | 120 | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 1265\*94\*64mm | 8 | 2 AÑOS | $ 34.667 |
| \*HIGH BAY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| ECO-HB-02-F | ALUMINIO | NEGRO | AC85-265V 100W IP65 FP:0,9 | 12000 | 90 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø290\*150mm | 4 | 2 AÑOS | $ 180.000 |
| ECO-HB-04-F | ALUMINIO | NEGRO | AC85-265V 150W IP65 FP:0,9 | 18000 | 90 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø335\*150mm | 4 | 2 AÑOS | $ 238.700 |
| ECO-HB-05-F | ALUMINIO | NEGRO | AC85-265V 200W IP65 FP:0,9 | 24000 | 90 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø400\*150mm | 4 | 2 AÑOS | $ 294.400 |
| \*LINEAL INCRUSTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARQ30B-BF | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 30W IP20 | 2700 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1196\*63\*31mm | 12 | 2 AÑOS | $ 186.000 |
| ARQ30B-BN | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 30W IP20 | 2700 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1196\*63\*31mm | 12 | 2 AÑOS | $ 186.000 |
| ARQ30B-NN | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 30W IP20 | 2700 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1196\*63\*31mm | 12 | 2 AÑOS | $ 186.000 |
| \*LINEAL  SOBREPONER / COLGANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARQ20-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | 20W IP20 100-240V | 1800 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 590\*69\*54mm | - | 2 AÑOS | $ - |
| LTT812020W-F | PC | NEGRO | AC100-240 20W IP20 | 1800 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 590\*69\*54mm | - | 2 AÑOS | $ 43.333 |
| ARQ40-F | ALUMINIO+PC | NEGRO | 40W IP20 100-240V | 3600 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1190\*70\*55mm | 25 | 2 AÑOS | $ 146.000 |
| ARQ40-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | 40W IP20 100-240V | 3600 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1190\*70\*55mm | 25 | 2 AÑOS | $ 146.000 |
| KAB3-RF | ALUMINIO+PC | NEGRO | 100-240V IP20 3W | 240 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 68L\*55 | - | 2 AÑOS | $ 26.560 |
| KAB3-RN | ALUMINIO+PC | NEGRO | 100-240V IP20 3W | 240 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 68L\*55 | - | 2 AÑOS | $ 26.560 |
| KAB3-TF | ALUMINIO+PC | NEGRO | 100-240V IP20 3W | 240 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 68L\*55 | - | 2 AÑOS | $ 26.560 |
| KAB3-TN | ALUMINIO+PC | NEGRO | 100-240V IP20 3W | 240 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 68L\*55 | - | 2 AÑOS | $ 26.560 |
| ARQ40B-BF | ALUMINIO | BLANCO | 40W IP20 100-240V | 3600 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1183\*70\*60.5mm | 10 | 2 AÑOS | $ 186.000 |
| ARQ40B-BN | ALUMINIO | BLANCO | 40W IP20 100-240V | 3600 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1183\*70\*60.5mm | 10 | 2 AÑOS | $ 186.000 |
| ARQ40B-BC | ALUMINIO | BLANCO | 40W IP20 100-240V | 3600 | 120 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1183\*70\*60.5mm | 10 | 2 AÑOS | $ - |
| ARQ40B-NF | ALUMINIO | NEGRO | 40W IP20 100-240V | 3600 | 120 | 6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1183\*70\*60.5mm | 10 | 2 AÑOS | $ 186.000 |
| ARQ40B-NN | ALUMINIO | NEGRO | 40W IP20 100-240V | 3600 | 120 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1183\*70\*60.5mm | 10 | 2 AÑOS | $ 186.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| ARQ40B-NC | ALUMINIO | NEGRO | 40W IP20 100-240V | 3600 | 120 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1183\*70\*60.5mm | 10 | 2 AÑOS | $ 186.000 |
| ARQ40C-N | PC | NEGRO | 36W IP20 100-240V | 4320 | 24 | 4000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 0 | 10 | 2 AÑOS | $ - |
| \*BALAS GU10 PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DLGU10A-B | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø93\*53mm | 100 | 2 AÑOS | $ 13.200 |
| DLGU10A-N | PC | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø93\*53mm | 100 | 2 AÑOS | $ 13.200 |
| DLGU10B-B | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø90\*29mm | 100 | 2 AÑOS | $ 11.867 |
| DLGU10B-N | PC | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø90\*29mm | 100 | 2 AÑOS | $ 11.867 |
| DLGU10AB-B | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø92\*40mm | 100 | 2 AÑOS | $ 13.200 |
| DLGU10AB-N | PC | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø92\*40mm | 100 | 2 AÑOS | $ 13.200 |
| DLGU10ASQ-B | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 93\*93\*53mm | 100 | 2 AÑOS | $ 13.200 |
| DLGU10ASQ-CH | PC | CHAMPAGNE | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 93\*93\*53mm | 100 | 2 AÑOS | $ 13.200 |
| DLGU10ASQ-N | PC | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 93\*93\*53mm | 100 | 2 AÑOS | $ 13.200 |
| DLGU10BX1-B | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 90\*90\*25mm | 100 | 2 AÑOS | $ 13.200 |
| DLGU10BX1-N | PC | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 90\*90\*25mm | 100 | 2 AÑOS | $ 13.200 |
| DLGU10BX2-B | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 175\*90\*25mm | 50 | 2 AÑOS | $ 19.867 |
| DLGU10BX2-N | PC | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 175\*90\*25mm | 50 | 2 AÑOS | $ 19.867 |
| DLGU10BX3-B | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 253\*90\*25mm | 50 | 2 AÑOS | $ 26.533 |
| DLGU10BX3-N | PC | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 253\*90\*25mm | 50 | 2 AÑOS | $ 26.533 |
| DLGU10CC-B | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø85\*42mm | 100 | 2 AÑOS | $ 13.200 |
| DLGU10CC-N | PC | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø85\*42mm | 100 | 2 AÑOS | $ 13.200 |
| \*BALAS GU10 ALUMINIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| DLGUALA | ALUMINIO | BLANCO&NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø88\*41mm | 100 | 2 AÑOS | $ 20.667 |
| DLGUALAB-B | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø92\*41mm | 100 | 2 AÑOS | $ 20.667 |
| DLGUALAB-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø92\*41mm | 100 | 2 AÑOS | $ 20.667 |
| DLGUALABSQ-B | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 90\*90\*42 mm | 100 | 2 AÑOS | $ 20.267 |
| DLGUALABSQ-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 90\*90\*42 mm | 100 | 2 AÑOS | $ 20.267 |
| DLGUALAX1-B | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 112\*112\*32mm | 100 | 2 AÑOS | $ 26.533 |
| DLGUALAX1-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 112\*112\*32mm | 100 | 2 AÑOS | $ 26.533 |
| DLGUALAX2-B | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 210\*112\*32mm | 50 | 2 AÑOS | $ 39.867 |
| DLGUALAX2-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 210\*112\*32mm | 50 | 2 AÑOS | $ 39.867 |
| DLGUALCC-B LU | MINIO+VIDR | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø83\*26mm | 100 | 2 AÑOS | $ 19.867 |
| DLGUALCC-N LU | MINIO+VIDR | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø83\*26mm | 100 | 2 AÑOS | $ 19.867 |
| DLGUALCX1-B | METAL | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 100\*100\*38mm | 100 | 2 AÑOS | $ 19.867 |
| DLGUALCX2-B | METAL | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 185\*100\*38mm | 50 | 2 AÑOS | $ 26.533 |
| DLGUALCX3-B | METAL | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 270\*100\*38mm | 50 | 2 AÑOS | $ 33.200 |
| \*CILINDRO GU10 PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DLGU10C-B | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø98\*100mm | 50 | 2 AÑOS | $ 26.533 |
| DLGU10C-N | PC | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø98\*100mm | 50 | 2 AÑOS | $ 26.533 |
| DLGU10CSQ-B | PC | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 100\*93\*93mm | 50 | 2 AÑOS | $ 26.533 |
| DLGU10CSQ-N | PC | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 100\*93\*93mm | 50 | 2 AÑOS | $ 26.533 |
| \*CILINDRO GU10 ALUMINIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DLGUALBX1-B | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø75\*121mm | 50 | 2 AÑOS | $ 39.333 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| DLGUALBX1-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø75\*121mm | 50 | 2 AÑOS | $ 39.333 |
| DLGUALC-B | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø94\*120mm | 50 | 2 AÑOS | $ 33.200 |
| DLGUALC-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø94\*120mm | 50 | 2 AÑOS | $ 33.200 |
| DLGUALC1-B | ALUMINIO+PC | BLANCO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø55\*90mm | 100 | 2 AÑOS | $ 26.533 |
| DLGUALC1-N | ALUMINIO+PC | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø55\*90mm | 100 | 2 AÑOS | $ 26.533 |
| DLGUALC1/AD | PC | DORADO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø55mm | - | 2 AÑOS | $ 2.000 |
| DLGUALCTB-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø70\*100mm | 50 | 2 AÑOS | $ - |
| DLGUALCTB-P | ALUMINIO | PLATEADO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø70\*100mm | 50 | 2 AÑOS | $ - |
| DLGUALCTB-V | ALUMINIO | VINTAGE | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø70\*100mm | 50 | 2 AÑOS | $ - |
| DLGUALCTB-B | ALUMINIO | BRONCE | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø70\*100mm | 50 | 2 AÑOS | $ - |
| DLGUALCTB-D | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V IP20 GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø70\*100mm | 50 | 2 AÑOS | $ - |
| \*CILINDRO LED ALUMINIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECO3000SPS-B | ALUMINIO | BLANCO | IP20 35W AC100-240V | 3500 | 36 | 3000K/4000K/6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø165\*120mm | 20 | 2 AÑOS | $ 146.533 |
| ECO3000SPS-N | ALUMINIO | NEGRO | IP20 35W AC100-240V | 3500 | 36 | 3000K/4000K/6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø165\*120mm | 20 | 2 AÑOS | $ 146.533 |
| \*KARDAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KL1X12W-C | METAL | BLANCO&NEGRO | AC100-240V 12W IP20 | 1000 | 24 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 142\*142\*80mm | - | 2 AÑOS | $ 61.333 |
| KL2X12W-C | METAL | BLANCO&NEGRO | 24W 3000K IP20  100-240V | 2000 | 24 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 270\*142\*80mm | 20 | 2 AÑOS | $ 116.700 |
| \*NICHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NICHA-B | PC | BLANCO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 30 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 85\*85mm | 50 | 2 AÑOS | $ 40.000 |
| NICHA-N | PC | NEGRO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 30 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 85\*85mm | 50 | 2 AÑOS | $ 40.000 |
| NICHB-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 30 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 115\*115\*32mm | 20 | 2 AÑOS | $ 65.333 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| NICH1-G | ALUMINIO | GRIS | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 30 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 84\*84\*26mm | 8 | 2 AÑOS | $ 33.333 |
| NICH1-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 30 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 84\*84\*26mm | 8 | 2 AÑOS | $ 33.333 |
| NICH3A-B | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 30 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø85\*60mm | 100 | 2 AÑOS | $ 33.333 |
| NICH3A-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 30 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø85\*60mm | 100 | 2 AÑOS | $ 33.333 |
| NICH3A-GN | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 30 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø85\*60mm | 100 | 2 AÑOS | $ 45.333 |
| NICH3B-B | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 30 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø48\*62mm | 100 | 2 AÑOS | $ 33.333 |
| NICH3B-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 30 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø48\*62mm | 100 | 2 AÑOS | $ 33.333 |
| NICH3B-GN | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 30 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø48\*62mm | 100 | 2 AÑOS | $ 45.333 |
| \*TORTUGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECOTRT10-C | PC | BLANCO | AC100-240V 10W IP65 | 800 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 188\*95\*50mm | - | 2 AÑOS | $ 11.107 |
| ECOTRT10-N | PC | BLANCO | AC100-240V 10W IP65 | 800 | 120 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 188\*95\*50mm | - | 2 AÑOS | $ 11.107 |
| \*POSTES LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRD7 | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 7W IP65 | 490 | 180 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø200\*650mm | 10 | 2 AÑOS | $ 158.667 |
| PST11LEDA-C | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 10W IP65 | 900 | 38 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 100\*100\*600mm | 10 | 2 AÑOS | $ 318.667 |
| PST11LEDB | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 10W IP65 | 700 | 38 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 600\*162\*57mm | 8 | 2 AÑOS | $ 199.867 |
| PST11LED-C | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 10W IP65 | 900 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø130\*600mm | 10 | 2 AÑOS | $ 305.067 |
| \*POSTES LED GU10 / E27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PST11 | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V E27 IP65 | N/A | 120 | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø101\*600mm | 10 | 2 AÑOS | $ 132.000 |
| PST11G | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V E27 IP65 | N/A | 180 | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø135\*1000mm | 4 | 2 AÑOS | $ 390.000 |
| \*POSTES LED SOLARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLSUN10-C | ALUMINIO | GRIS | 3.2V/5AH LiPo4 10W IP65 | 300 | 120 | 3000K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*185mm | 12 | 2 AÑOS | $ 265.333 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| SLSUN15 | ALUMINIO | NEGRO | 3.7V/4.4AH LiPo4 10W IP65 | 300 | 120 | 3000K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 165\*165\*595mm | 6 | 2 AÑOS | $ 273.333 |
| SLSUN5 | ALUMINIO | GRIS | 3.2V/1.8AH LiPo4 5W IP65 | 300 | 120 | 3000K-6500K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 105\*65\*810mm | 12 | 2 AÑOS | $ 293.200 |
| \*REFLECTORES BAJA POTENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLO10WIP65-C | ALUMINIO | NEGRO | AC85-265V 10W IP65 | 1000 | 90 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 100\*80\*29mm | 40 | 2 AÑOS | $ 14.133 |
| FLO10WIP65-F | ALUMINIO | NEGRO | AC85-265V 10W IP65 | 1000 | 90 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 100\*80\*29mm | 40 | 2 AÑOS | $ 14.133 |
| FLO10WIP65-O | ALUMINIO | NEGRO | AC85-265V 10W IP65 | 1000 | 90 | 2200K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 100\*80\*29mm | 40 | 2 AÑOS | $ 14.133 |
| FLO50WIP65-F | ALUMINIO | NEGRO | AC85-265V 50W IP65 | 5000 | 90 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 192\*147\*32mm | 20 | 2 AÑOS | $ 32.733 |
| FLO100WIP65-C | ALUMINIO | NEGRO | AC85-265V 100W IP65 | 10000 | 90 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 243\*288mm | 10 | 2 AÑOS | $ 73.333 |
| FLOND-F | ALUMINIO | GRIS | AC85-277V 100W IP65 | 10000 | 90 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 253\*226\*26mm | 10 | 2 AÑOS | $ 73.333 |
| FLONF-F | ALUMINIO | GRIS | AC85-277V 200W IP65 | 20000 | 90 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 366\*310\*27mm | 5 | 2 AÑOS | $ 180.000 |
| \*REFLECTORES BAJA POTENCIA 3CCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLO30WIP65-3CC T | ALUMINIO | GRIS | AC85-277V 30W IP66 | 3000 | 90 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 208\*128\*28 mm | - | 2 AÑOS | $ 33.200 |
| FLO50WIP65-3CC T | ALUMINIO | GRIS | AC85-277V 50W IP66 | 5000 | 90 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 208\*148\*28mm | 20 | 2 AÑOS | $ 47.867 |
| FLO100WIP65-3CC T | ALUMINIO | GRIS | AC85-277V 100W IP66 | 10000 | 90 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 254\*194\*28 mm | 10 | 2 AÑOS | $ 73.200 |
| FLO200WIP65-3CC T | ALUMINIO | GRIS | AC85-277V 200W IP66 | 20000 | 90 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 384\*264\*28 mm | 5 | 2 AÑOS | $ 133.200 |
| \*REFLECTORES ALTA POTENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLO300WIP65-F | ALUMINIO | NEGRO | AC85-265V 300W IP65 | 30000 | 120 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 460\*375\*75 mm | 5 | 2 AÑOS | $ 506.667 |
| FLO400WIP65-F | ALUMINIO | NEGRO | AC85-265V 400W IP65 | 40000 | 120 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 563\*380\*90 mm | 5 | 2 AÑOS | $ 398.667 |
| FLO500WIP65-F | ALUMINIO | NEGRO | AC85-265V 500W IP65 | 70000 | 120 | 5000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 501\*400\*60 mm | 1 | 3 AÑOS | $ 906.667 |
| FLO1000WIP65-F | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 1000W IP65 | 140000 | 60 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 520\*470\*250mm | - | 3 AÑOS | $ 3.866.650 |
| \*REFLECTORES ALTA POTENCIA 3CCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| FLO300WIP65-3CC T | ALUMINIO | GRIS | AC85-277V 300W IP66 | 30000 | 90 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 450\*310\*30 mm | 5 | 2 AÑOS | $ 239.867 |
| FLO400WIP65-3CC T | ALUMINIO | GRIS | AC85-277V 400W IP66 | 40000 | 90 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 490\*330\*30 mm | 5 | 2 AÑOS | $ 373.200 |
| \*REFLECTORES SOLARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLOSUN50-C | PC | NEGRO | 3.2V 4.5AH 50W IP65 | 550 | 120 | 3000K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 205\*170\*44.5mm | 10 | 2 AÑOS | $ 113.333 |
| FLOSUN50-F | PC | NEGRO | 3.2V 4.5AH 50W IP65 | 550 | 120 | 6500K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 205\*170\*44.5mm | 10 | 2 AÑOS | $ 113.333 |
| FLOSUN100-C | PC | NEGRO | 3.2V 10AH 100W IP65 | 1400 | 120 | 3000K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 255.6\*210.6\*44.5m  m | 10 | 2 AÑOS | $ 145.333 |
| FLOSUN100-F | PC | NEGRO | 3.2V 10AH 100W IP65 | 1400 | 120 | 6500K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 255.6\*210.6\*44.5m  m | 10 | 2 AÑOS | $ 145.333 |
| FLOSUN100-RGB | PC | GRIS | 3.2V 10AH 100W IP65 | 1400 | 120 | RGB | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 211\*191\*45 mm | 10 | 2 AÑOS | $ 133.067 |
| FLOSUN200-F | PC | NEGRO | 3.2V 20AH 200W IP65 | 2700 | 120 | 6500K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 360.5\*300.5\*46.5  mm | 5 | 2 AÑOS | $ 238.667 |
| FLOSUN300-C | PC | NEGRO | 3.2V 30AH 300W IP65 | 4100 | 120 | 3000K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 360.5\*300.5\*46.5  mm | 5 | 2 AÑOS | $ 292.000 |
| FLOSUN300-F | PC | NEGRO | 3.2V 30AH 300W IP65 | 4100 | 120 | 6500K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 360.5\*300.5\*46.5  mm | 5 | 2 AÑOS | $ 292.000 |
| FLOSUN25-3CCT | ALUMINIO | NEGRO | 3.7V 25W IP65 | 1000 | 120 | 3000K/4000K/6500K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 143\*98\*42mm | 20 | 2 AÑOS | $ 79.333 |
| FLOSUN5-A | PC | AZUL | 5V 5W IP65 | 2150 | 120 | 00K/4000K/3000K/Azul/R | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 175\*155\*62 mm | 30 | 2 AÑOS | $ 86.533 |
| \*BALAS DE PISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECOBP1L-G | ALUMINIO | GRIS | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø45\*85mm | 50 | 2 AÑOS | $ 52.667 |
| ECOBP1L-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø45\*85mm | 50 | 2 AÑOS | $ 52.667 |
| ECOBP4L-G | ALUMINIO | GRIS | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø45\*85mm | 50 | 2 AÑOS | $ 52.667 |
| ECOBP4L-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø45\*85mm | 50 | 2 AÑOS | $ 52.667 |
| ECOBP1M-C | ALUMINIO | ALUMINIO | AC100-240V 1W IP65 | 90 | 45 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø41\*72mm | 100 | 2 AÑOS | $ 38.667 |
| ECOBP1M-R | ALUMINIO | ALUMINIO | AC100-240V 1W IP65 | 90 | 45 | ROJO | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø41\*72mm | 100 | 2 AÑOS | $ 34.000 |
| ECOBP1M-V | ALUMINIO | ALUMINIO | AC100-240V 1W IP65 | 90 | 45 | VERDE | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø41\*72mm | 100 | 2 AÑOS | $ 34.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| ECOBP1W-A | ACERO | ACERO | AC100-240V 1W IP65 | 90 | 60 | AZUL | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø65\*73mm | 100 | 2 AÑOS | $ 38.667 |
| ECOBP1W-C | ACERO | ACERO | AC100-240V 1W IP65 | 90 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø65\*73mm | 100 | 2 AÑOS | $ 38.667 |
| ECOBP1W-F | ACERO | ACERO | AC100-240V 1W IP65 | 90 | 60 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø65\*73mm | 100 | 2 AÑOS | $ 38.667 |
| ECOBP1W-V | ACERO | ACERO | AC100-240V 1W IP65 | 90 | 60 | VERDE | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø65\*73mm | 100 | 2 AÑOS | $ 38.667 |
| ECOBP3W-C | ACERO | ACERO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø80\*45mm | 50 | 2 AÑOS | $ 46.000 |
| ECOBP3W-RGB | ACERO | ACERO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 60 | RGB | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø80\*45mm | 50 | 2 AÑOS | $ 29.267 |
| ECOBP3W-V | ACERO | ACERO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 60 | VERDE | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø80\*45mm | 50 | 2 AÑOS | $ 46.000 |
| \*BALAS DE PISO ANTIDESLUMBRA MIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECOBP5W-C | ACERO | NEGRO | AC100-240V 5W IP65 | 450 | 24 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø65×80mm | 50 | 2 AÑOS | $ 56.667 |
| ECOBP5W-F | ACERO | NEGRO | AC100-240V 5W IP65 | 450 | 24 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø65×80mm | 50 | 2 AÑOS | $ 56.667 |
| ECOBP10W-C | ACERO | NEGRO | AC100-240V 10W IP65 | 900 | 24 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø80\*120mm | 30 | 2 AÑOS | $ 106.533 |
| ECOBP15W-C | ACERO | NEGRO | AC100-240V 15W IP65 | 1350 | 24 | 3000K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø100\*140mm | 20 | 2 AÑOS | $ 158.667 |
| \*BALAS DE PISO GU10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECOBPGU10 | ACERO | ACERO | AC100-240V GU10 IP65 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø80\*110mm | 50 | 2 AÑOS | $ 33.467 |
| \*ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECO-SL-01-C | ALUMINIO | GRIS | - | 3600 | Asimétrico | 3000K | 50.000 H |  | FICHA TÉCNICA | - | - | 2 AÑOS | $ 120.000 |
| ECO-SL-01-F | ALUMINIO | GRIS | - | 3600 | Asimétrico | 6500K | 50.000 H |  | FICHA TÉCNICA | - | - | 2 AÑOS | $ 12.000 |
| ECO-SL-01-N | ALUMINIO | GRIS | - | 3600 | Asimétrico | 4000K | 50.000 H |  | FICHA TÉCNICA | - | - | 2 AÑOS | $ - |
| ECO-SL-02-C | ALUMINIO | GRIS | 85-265VCA 40W IP65 | 5600 | Asimétrico | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 380\*172\*65mm | 20 | 2 AÑOS | $ 125.350 |
| ECO-SL-02-F | ALUMINIO | GRIS | 85-265VCA 40W IP65 | 5600 | Asimétrico | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 380\*172\*65mm | 20 | 2 AÑOS | $ 125.350 |
| ECO-SL-02-N | ALUMINIO | GRIS | 85-265VCA 40W IP65 | 5600 | Asimétrico | 4000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 380\*172\*65mm | 20 | 2 AÑOS | $ 125.350 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| ECO-SL-03-C | ALUMINIO | GRIS | 85-265VCA 60W IP65 | 8400 | Asimétrico | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 420\*200\*70mm | 10 | 2 AÑOS | $ 153.350 |
| ECO-SL-03-F | ALUMINIO | GRIS | 85-265VCA 60W IP65 | 8400 | Asimétrico | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 420\*200\*70mm | 10 | 2 AÑOS | $ 153.350 |
| ECO-SL-03-N | ALUMINIO | GRIS | 85-265VCA 60W IP65 | 8400 | Asimétrico | 4000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 420\*200\*70mm | 10 | 2 AÑOS | $ 153.350 |
| ECO-SL-04-F | ALUMINIO | GRIS | 85-265VCA 90W IP65 | 12600 | Asimétrico | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 495\*215\*80mm | 10 | 2 AÑOS | $ 198.667 |
| ECO-SL-04-N | ALUMINIO | GRIS | 85-265VCA 90W IP65 | 12600 | Asimétrico | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 495\*215\*80mm | 10 | 2 AÑOS | $ 198.667 |
| ECO-SL-05-F | ALUMINIO | GRIS | 85-265VCA 120W IP65 | 16800 | Asimétrico | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 540\*215\*80mm | 5 | 2 AÑOS | $ 246.667 |
| ECO-SL-05-N | ALUMINIO | GRIS | 85-265VCA 120W IP65 | 16800 | Asimétrico | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 540\*215\*80mm | 5 | 2 AÑOS | $ - |
| ECO-SL-06-F | ALUMINIO | GRIS | 85-265VCA 120W IP65 | 21000 | Asimétrico | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 540\*215\*80mm | 9 | 2 AÑOS | $ 278.667 |
| ECO-SL-06-N | ALUMINIO | GRIS | 85-265VCA 120W IP65 | 21000 | Asimétrico | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 540\*215\*80mm | 9 | 2 AÑOS | $ - |
| ECO-SL-12-F | ALUMINIO | GRIS | 85-265VCA 200W IP65 | 28000 | Asimétrico | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 600\*235\*80mm | 5 | 2 AÑOS | $ 332.000 |
| ECO-SL-12-N | ALUMINIO | GRIS | 85-265VCA 200W IP65 | 28000 | Asimétrico | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 600\*235\*80mm | - | 2 AÑOS | $ - |
| \*ALUMBRADO PUBLICO PRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SL7G0-F | ALUMINIO | GRIS | 85-277VCA 40W IP66  10KV | 5600 | M (Asimétric | 5000K | 100.000H |  | FICHA TÉCNICA | 172\*277 mm | 1 | 5 AÑOS | $ 292.000 |
| SL7G1-F | ALUMINIO | GRIS | 85-277VCA 60W IP66  10KV | 8400 | M (Asimétric | 5000K | 100.000H |  | FICHA TÉCNICA | 173\*328 mm | 1 | 5 AÑOS | $ 332.000 |
| SL7G3-F | ALUMINIO | GRIS | 85-277VCA 120W IP66  10KV | 16800 | M (Asimétric | 5000K | 100.000H |  | FICHA TÉCNICA | 198\*378 mm | 1 | 5 AÑOS | $ 518.667 |
| SL7G4-F | ALUMINIO | GRIS | 85-277VCA 200W IP66  10KV | 28000 | M (Asimétric | 5000K | 100.000H |  | FICHA TÉCNICA | 198\*378 mm | 1 | 5 AÑOS | $ 660.000 |
| \*ALUMBRADO PUBLICO SOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLSUN60-F | ALUMINIO | GRIS | 3.2V 37.5AH 60W IP65 | 5200 | Asimétrico | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 215\*79\*533mm | 1 | 2 AÑOS | $ 531.333 |
| SLSUN80-F | ALUMINIO | GRIS | 3.2V 45AH 80W IP65 | 6300 | Asimétrico | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 533.5\*215\*79mm | 1 | 2 AÑOS | $ 625.333 |
| SLSUNRC | PC | BLANCO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | N/A | - | 0 | $ 38.700 |
| \*ALUMBRADO PUBLICO SOLAR PROFESIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| SLSUN80PRO-F | ALUMINIO | NEGRO | 12,8V 50AH 80W IP65 | 14200 | M (Asimétric | 5000K | 100.000H |  | FICHA TÉCNICA | 548\*240mm | 1 | 5 AÑOS | $ 3.533.333 |
| SLSUN120-F | PC | NEGRO | 3.2V 12AH 120W IP65 | 1800 | 120 | 6500K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 511\*231\*47mm | 8 | 2 AÑOS | $ 160.000 |
| SLSUN150-F | PC | NEGRO | 3.2V 15AH 150W IP65 | 2500 | 120 | 6500K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 622\*251\*47mm | 6 | 2 AÑOS | $ 202.667 |
| SLSUN200-F | PC | NEGRO | 3.2V 20AH 200W IP65 | 2700 | 120 | 6500K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 722\*251\*47mm | 6 | 2 AÑOS | $ 240.200 |
| \*LUMINARIA DE PARQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KNPA-F | ALUMINIO | GRIS | 60W 85-277VCA IP66 | 8400 | Asimétrico | 5000K | 100.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø445\*440mm | 1 | 2 AÑOS | $ 612.000 |
| KNP60W-N | ALUMINIO | GRIS | 60W 85-277VCA IP66 | 8400 | Asimétrico | 5000K | 100.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø461\*560mm | 1 | 2 AÑOS | $ 732.000 |
| KNP100W-N | ALUMINIO | GRIS | AC85-265V 100W IP65 | 12000 | Asimétrico | 4000K | 100.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø458\*150mm | 5 | 2 AÑOS | $ 373.333 |
| \*LUMINARIA DE PARQUE SOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLSUNFR3-N | ALUMINIO | GRIS | DC3.2V 25AH 60W IP65 | 2000 | N/A | 4000K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø610×180mm | 1 | 2 AÑOS | $ 478.667 |
| \*SUMERGIBLE BALAS DE PISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECOPLAW-C | ACERO | PLATEADO | DC12V 0.3W IP68 | 30 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø20×35mm | 100 | 2 AÑOS | $ 38.667 |
| ECOPL1W-C | ACERO | ALUMINIO | DC12V 1W IP68 | 100 | 60 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø52\*45mm | 40 | 2 AÑOS | $ 66.000 |
| ECOPL3W-C | ACERO | ALUMINIO | AC/DC12V 3W IP68 | 300 | 60 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø100\*75mm | 20 | 2 AÑOS | $ 81.200 |
| ECOPL3W-RGB | ACERO | ALUMINIO | AC/DC12V 3W IP68 | 300 | 60 | RGB | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø100\*75mm | 20 | 2 AÑOS | $ 207.867 |
| ECOPL6W-C | ACERO | ALUMINIO | AC/DC12V 6W IP68 | 540 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø120\*92mm | 20 | 2 AÑOS | $ 150.000 |
| ECOPL6W-F | ACERO | ALUMINIO | AC/DC12V 6W IP68 | 540 | 60 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø120\*92mm | 20 | 2 AÑOS | $ 150.000 |
| ECOPL6W-RGB | ACERO | ALUMINIO | AC/DC12V 6W IP68 | 540 | 60 | RGB | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø120\*92mm | 20 | 2 AÑOS | $ 226.533 |
| \*SUMERGIBLE REFLECTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLOPL3-C | ACERO | ALUMINIO | AC/DC12V 3W IP68 | 300 | 120 | 3000K | 50.000 H |  | FICHA TÉCNICA | Ø82\*137mm | 20 | 2 AÑOS | $ 55.907 |
| FLOPL3-RGB | ACERO | ALUMINIO | AC/DC12V 3W IP68 | 300 | 120 | RGB | 50.000 H |  | FICHA TÉCNICA | Ø82\*137mm | 20 | 2 AÑOS | $ 101.733 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| FLOPL6-C | ACERO | ALUMINIO | AC/DC12V 6W IP68 | 600 | 120 | 3000K | 50.000 H |  | FICHA TÉCNICA | Ø120\*140 | 20 | 2 AÑOS | $ 83.907 |
| FLOPL6-RGB | ACERO | ALUMINIO | AC/DC12V 6W IP68 | 600 | 120 | RGB | 50.000 H |  | FICHA TÉCNICA | Ø120\*140 | 20 | 2 AÑOS | $ 139.067 |
| \*SUMERGIBLE BALAS  RECARGABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECOPLREC-RGB | PC | BLANCO | DC5V 1W IP68 | 100 | 120 | RGB | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø92\*23mm | 20 | 2 AÑOS | $ 118.667 |
| \*SUMERGIBLE BALAS DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NICHPL3W-C | PC | ACERO | DC12V 3W IP68 | 300 | 100 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø68\*72mm | 50 | 2 AÑOS | $ 87.333 |
| NICHPL3W-F | PC | ACERO | DC12V 3W IP68 | 300 | 100 | 6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø68\*72mm | 50 | 2 AÑOS | $ 87.333 |
| ECOPL6WB-RGB | PC | BLANCO | 12VAC/DC 12W IP68 | 600 | 120 | RGB | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø55\*132mm | - | 2 AÑOS | $ - |
| ECOPL8WA-C | PC | BLANCO | DC12V 8W IP68 | 720 | 120 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø99\*44mm | 40 | 2 AÑOS | $ 109.200 |
| ECOPL8WA-F | PC | BLANCO | DC12V 8W IP68 | 720 | 120 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø99\*44mm | 40 | 2 AÑOS | $ 109.200 |
| ECOPL8WA-RGB | PC | BLANCO | DC12V 8W IP68 | 720 | 120 | RGB | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø99\*44mm | 40 | 2 AÑOS | $ 122.533 |
| ECOPL9W-C | PC | BLANCO | DC12V 9W IP68 | 810 | 90 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø125\*15mm | 50 | 2 AÑOS | $ 109.333 |
| ECOPL9W-F | PC | BLANCO | DC12V 9W IP68 | 810 | 90 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø125\*15mm | 50 | 2 AÑOS | $ 109.333 |
| ECOPL9W-RGB | PC | BLANCO | DC12V 9W IP68 | 810 | 90 | RGB | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø125\*15mm | 50 | 2 AÑOS | $ 146.000 |
| ECOPL12WA-C | PC | BLANCO | DC12V 12W IP68 | 1200 | 120 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø155\*20mm | 30 | 2 AÑOS | $ 145.333 |
| ECOPL12WA-F | PC | BLANCO | DC12V 12W IP68 | 1200 | 120 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø155\*20mm | 30 | 2 AÑOS | $ 145.333 |
| ECOPL12WA-RGB | PC | BLANCO | DC12V 12W IP68 | 1200 | 120 | RGB | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø155\*20mm | 30 | 2 AÑOS | $ 190.533 |
| ECOPL24WA-C | PC | BLANCO | DC12V 24W IP68 | 2400 | 120 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø259\*18mm | 10 | 2 AÑOS | $ 185.333 |
| ECOPL24WA-F | PC | BLANCO | DC12V 24W IP68 | 2400 | 120 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø259\*18mm | 10 | 2 AÑOS | $ 185.333 |
| ECOPL24WA-RGB | PC | BLANCO | DC12V 24W IP68 | 2400 | 120 | RGB | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø259\*18mm | 10 | 2 AÑOS | $ 259.867 |
| \*SUMERGIBLE BALAS AC/DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| ECOPL12W-RGB | PC | BLANCO | AC/DC12V 12W IP68 | 1200 | 120 | RGB | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø100\*81mm | 4 | 2 AÑOS | $ 293.333 |
| ECOPL18W-C | PC+ACERO | BLANCO+ACERO | AC/DC12V 18W IP68 | 1800 | 120 | 3000K | 50000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø218\*50mm | 4 | 2 AÑOS | $ 332.000 |
| ECOPL18W-F | PC | BLANCO+ACERO | AC/DC12V 18W IP68 | 1800 | 120 | 6500K | 50000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø218\*50mm | 4 | 2 AÑOS | $ 332.000 |
| ECOPL18W-RGB | PC+ACERO | BLANCO+ACERO | AC/DC12V 18W IP68 | 1800 | 120 | RGB | 50000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø218\*50mm | 4 | 2 AÑOS | $ 413.200 |
| ECOPL24W-C | PC | BLANCO | AC/DC12V 24W IP68 | 2400 | 120 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø295\*66mm | 4 | 2 AÑOS | $ 332.000 |
| ECOPL24W-F | PC | BLANCO | AC/DC12V 24W IP68 | 2400 | 120 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø295\*66mm | 4 | 2 AÑOS | $ 332.000 |
| ECOPL24W-RGB | PC | BLANCO | AC/DC12V 24W IP68 | 2400 | 120 | RGB | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø295\*66mm | 4 | 2 AÑOS | $ 420.000 |
| ECOPL24WB-RGB | PC | BLANCO | AC/DC12V 24W IP68 | 2400 | 120 | RGB | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø250\*98mm | 4 | 2 AÑOS | $ 478.667 |
| \*SUMERGIBLE FUENTES AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DR24 | METAL | NEGRO | AC110V AC12V 30W IP67 | N/A | N/A |  | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 51\*90\*55mm | - | 2 AÑOS | $ 38.667 |
| DR60AC | METAL | NEGRO | AC100V AC12V 60W IP67 | N/A | N/A |  | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 100\*75\*64mm | 4 | 2 AÑOS | $ 98.667 |
| DR160AC | METAL | NEGRO | AC110V AC12V 160W IP67 | N/A | N/A |  | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 128\*197\*65mm | 6 | 2 AÑOS | $ 145.333 |
| \*SUMERGIBLE FUENTES DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DR36W | ALUMINIO | ALUMINIO | AC100-240V DC12V 36W IP67 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 30\*190\*21mm | 50 | 2 AÑOS | $ 56.000 |
| DR60W | ALUMINIO | ALUMINIO | AC100-240V DC12V 60W IP67 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 180\*22\*42mm | 50 | 2 AÑOS | $ 80.000 |
| DR100W | ALUMINIO | ALUMINIO | AC100-240V DC12V 100W IP67 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 197\*34\*45mm | 45 | 2 AÑOS | $ 120.000 |
| DR150W | ALUMINIO | ALUMINIO | AC100-240V DC12V 150W IP67 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 217\*41\*66mm | 30 | 2 AÑOS | $ 158.667 |
| \*SUMERGIBLE ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECOPLCR18K | PC |  | BATERIA | N/A | N/A |  | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | - | 2 AÑOS | $ 47.267 |
| ECOPLRC | PC |  | BATERIA | N/A | N/A |  | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | - | 2 AÑOS | $ 38.700 |
| MULTIRGBPL | PC |  | DC12V 300W IP20 | N/A | N/A |  | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 27\*89\*69mm | - | 2 AÑOS | $ 80.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| TWCRGB | PC |  | DC12V 100W IP20 | N/A | N/A |  | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 178\*23\*10mm | 40 | 2 AÑOS | $ 52.000 |
| \*ESTACAS ALUMINIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRD5-C | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 5W IP65 | 450 | 45 | 3000K | 25.000 H |  | FICHA TÉCNICA | Ø43\*230mm | 50 | 2 AÑOS | $ 42.000 |
| GRD5-F | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 5W IP65 | 450 | 45 | 6500K | 25.000 H |  | FICHA TÉCNICA | Ø43\*230mm | 50 | 2 AÑOS | $ 42.000 |
| GRD5-O | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 5W IP65 | 450 | 45 | 2200K | 25.000 H |  | FICHA TÉCNICA | Ø43\*230mm | 50 | 2 AÑOS | $ 42.000 |
| GRD5-V | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 5W IP65 | 450 | 45 | VERDE | 25.000 H |  | FICHA TÉCNICA | Ø43\*230mm | 50 | 2 AÑOS | $ 42.000 |
| \*ESTACAS PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRDGU10A | LIMERO+NYL | NEGRO | AC100-240V GU10 IP65 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø53\*315mm | 50 | 2 AÑOS | $ 20.000 |
| GRD5-PC1 | PC | NEGRO | AC100-240V 5W IP65 | 450 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø50x210x68 mm | 50 | 2 AÑOS | $ 26.533 |
| \*ESTACAS SOLARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSTSUN5W-C | PC | NEGRO | 3.7V 5W IP65 | 200 | 45 | 3000K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø60\*260mm | 30 | 2 AÑOS | $ 59.867 |
| \*APLIQUES SOLARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APLSUN5-C | ALUMINIO | NEGRO | 1.5V 600mAH NiMH IP65 5W | 20 | 180 | 3000K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø125\*25mm | 20 | 2 AÑOS | $ 32.667 |
| APSUN5-N | PC | NEGRO | 3.7/1.2AH Litio 5W IP65 | 100 | 120 | 3000K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 126\*96\*50mm | 100 | 2 AÑOS | $ 22.667 |
| APSUN6 | PC | NEGRO | 3.7V 1.2AH Litio 4W IP65 | 100 | 30 | 3000K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 165\*85\*57mm | 50 | 2 AÑOS | $ 46.667 |
| APSUN7 | PC | NEGRO | 3.7V 2AH Litio 6W IP65 | 200 | 30 | 3000K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 214\*84\*57mm | 30 | 2 AÑOS | $ 52.000 |
| \*APLIQUES LED EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP12UFO-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 12W IP65 | 840 | 180 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø150\*50mm | 20 | 2 AÑOS | $ 79.867 |
| AP1-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 12W IP65 | 840 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 160\*75mm | 20 | 2 AÑOS | $ 65.333 |
| AP2-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 10W IP54 | 700 | 80 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 105(4)\*177\*180mm | 8 | 2 AÑOS | $ 86.533 |
| AP2X2WB-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 4W IP54 | 360 | 50 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø65\*65mm | 20 | 2 AÑOS | $ 37.333 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| AP2X3WA-LD | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V 6W IP54 | 420 | 50 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 300\*65\*60mm | 8 | 2 AÑOS | $ 99.867 |
| AP2X3WA-LN | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 6W IP54 | 420 | 50 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 300\*65\*60mm | 8 | 2 AÑOS | $ 99.867 |
| AP3-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 12W IP65 | 840 | 180 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 175\*101\*28mm | 8 | 2 AÑOS | $ 59.333 |
| APLH1-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 20W IP65 | 1500 | 25 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 600\*80\*25mm | 20 | 2 AÑOS | $ 172.000 |
| CORBATIN-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 6W IP65 | 540 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 90\*65\*160mm | 8 | 2 AÑOS | $ 36.000 |
| CORBATINX1-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 3W IP65 | 270 | 60 | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 80\*60\*70mm | 8 | 2 AÑOS | $ 26.000 |
| ECOBALL-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 3W IP65 | 360 | 50 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø65\*65mm | 8 | 2 AÑOS | $ 37.333 |
| ECOBALLX1-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 1W IP65 | 70 | 50 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø65\*65mm | 100 | 2 AÑOS | $ 32.000 |
| ECOBOX-B | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 6W IP65 | 540 | Ajustable | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 100\*100\*100mm | 8 | 2 AÑOS | $ 47.867 |
| ECOBOX-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 6W IP65 | 540 | Ajustable | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 100\*100\*100mm | 8 | 2 AÑOS | $ 47.867 |
| ECOBOX-O | ALUMINIO | OXIDO | AC100-240V 6W IP65 | 540 | GRADUABLE | 3000K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 100\*100\*100mm | 8 | 2 AÑOS | $ 47.867 |
| ECOCUBE9-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 9W IP65 | 810 | 120 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 175\*30\*65mm | 20 | 2 AÑOS | $ 73.200 |
| OLYMPIC-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 6W IP65 | 540 | 100 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 80\*60mm | 60 | 2 AÑOS | $ 66.000 |
| PEEKYD6-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 6W IP65 | 540 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø123\*50mm | 20 | 2 AÑOS | $ 66.000 |
| RHINO-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 6W IP65 | 540 | 200 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø85\*110mm | 20 | 2 AÑOS | $ 45.400 |
| SLENDER12-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 12W IP65 | 1080 | 140 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 175\*30\*85mm | 8 | 2 AÑOS | $ 65.333 |
| THOR12-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 9W IP65 | 810 | 180 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 135\*95\*105mm | 20 | 2 AÑOS | $ 50.667 |
| WALL-EX2-B | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 2W IP65 | 180 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 86\*56\*85mm | 20 | 2 AÑOS | $ 26.000 |
| WALL-EX2-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 2W IP65 | 180 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 86\*56\*85mm | 20 | 2 AÑOS | $ 26.000 |
| WALL-EX4-B | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 4W IP65 | 360 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 85\*48\*125mm | 8 | 2 AÑOS | $ 35.133 |
| WALL-EX4-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 4W IP65 | 360 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 85\*48\*125mm | 8 | 2 AÑOS | $ 35.133 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| WALL-EX6-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 6W IP65 | 540 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 85\*48\*125mm | 8 | 2 AÑOS | $ 42.667 |
| WALL-EX8-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 8W IP65 | 720 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 85\*48\*125mm | 8 | 2 AÑOS | $ 52.267 |
| \*APLIQUES GU10 / E27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APL2XGU10A-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V GU10 IP65 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 150\*80\*68mm | 8 | 2 AÑOS | $ 45.333 |
| APL2XGU10B-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V GU10 IP65 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 150\*80\*68mm | 8 | 2 AÑOS | $ 45.333 |
| APL2XGU10-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V GU10 IP65 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø70\*170mm | 30 | 2 AÑOS | $ 52.667 |
| APL2XPAR30-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V E27 IP65 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø107\*300mm | 8 | 2 AÑOS | $ 74.800 |
| \*APLIQUES LED ACRILICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP11-D | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V 3W IP20 | 240 | Asimétrico | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø20cm | Base: Ø9,7cm | 10 | 2 AÑOS | $ 106.533 |
| AP12-D | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V 8W IP20 | 640 | Asimétrico | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 302\*110mm | Base: Ø99mm | 1 | 2 AÑOS | $ 101.200 |
| AP13-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 18W IP20 | 1440 | Asimétrico | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 200\*95\*51mm | 20 | 2 AÑOS | $ 95.867 |
| AP14-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 18W IP20 | 1440 | Asimétrico | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 280\*110\*74mm | Base: Ø99mm | 1 | 2 AÑOS | $ 106.533 |
| AP15-D | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V 12W IP20 | 960 | Asimétrico | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 217\*110\*86mm | Base: 97mm | 1 | 2 AÑOS | $ 101.200 |
| AP16-D | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V 12W IP20 | 960 | Asimétrico | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 233\*115mmm | Base: 97mm | 1 | 2 AÑOS | $ 173.200 |
| AP17-D | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V 12W IP20 | 960 | Asimétrico | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 235\*115\*102mm | Base: 97mm | 1 | 2 AÑOS | $ 162.200 |
| \*APLIQUES LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BLINR1-BC | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 3W IP20 | 200 | 25 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø65\*280mm | 50 | 2 AÑOS | $ 53.200 |
| BLINR1-BN | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 3W IP20 | 200 | 25 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø65\*280mm | 50 | 2 AÑOS | $ 53.200 |
| BLINR1-NC | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 3W IP20 | 200 | 25 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø65\*280mm | 50 | 2 AÑOS | $ 53.200 |
| BLINR1-NN | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 3W IP20 | 200 | 25 | 4000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø65\*280mm | 50 | 2 AÑOS | $ 53.200 |
| LEDLC0A-D | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V 24W IP20 | 1920 | 120 | 3000K-6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1000mm | 20 | 2 AÑOS | $ 198.667 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| LEDLC0A-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 24W IP20 | 1920 | 120 | 3000K-6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1000mm | 20 | 2 AÑOS | $ 198.667 |
| LEDLC0E-D | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V 12W IP20 | 960 | 120 | 3000K-6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 500mm | 20 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC0E-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 12W IP20 | 960 | 120 | 3000K-6500K | 30.000H |  | FICHA TÉCNICA | 500mm | 20 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC0B-B | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 6W IP20 | 420 | GRADUABLE | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 200\*80\*60mm | 50 | 2 AÑOS | $ 79.867 |
| LEDLC0B-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 6W IP20 | 420 | GRADUABLE | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 200\*80\*60mm | 50 | 2 AÑOS | $ 79.867 |
| \*APLIQUES E27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHL09 | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V E12 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 170\*90\*500mm | 1 | 2 AÑOS | $ 149.600 |
| CHL10-D | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø135\*210mm base Ø97 | 1 | 2 AÑOS | $ 106.533 |
| CHL11-D | ALUMINIO | DORADO CRISTAL | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 440\*88mm | 1 | 2 AÑOS | $ 149.600 |
| CHL12-D | ALUMINIO | DORADO CRISTAL | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø135\*630mm base Ø97 | 1 | 2 AÑOS | $ 132.000 |
| CHL13-D | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø135\*570mm base Ø97 | 1 | 2 AÑOS | $ 115.867 |
| CHL15-D | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø135\*210mm base Ø97 | 1 | 2 AÑOS | $ 105.333 |
| APLB1-P | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V E27 IP44 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 0 | - | 2 AÑOS | $ - |
| APLB2-G | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V E27 IP44 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 0 | - | 2 AÑOS | $ - |
| APLB3-N | PC | NEGRO | AC100-240V E27 IP44 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 420\*270mm | 8 | 2 AÑOS | $ 97.800 |
| \*COLGANTE/TECH O LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEDLC1A | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V 40W IP20 | 3200 | Asimétrico | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 996\*213\*15mm | Base: 280×70×30mm | 1 | 2 AÑOS | $ 358.667 |
| LEDLC1B-1 | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V 75W IP20 | 6000 | Asimétrico | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø600 Ø400 base Ø150mm | - | 2 AÑOS | $ 1.047.600 |
| LEDLC1B-4 | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 75W IP20 | 6000 | Asimétrico | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø602\*50\*12mm | Largo Guaya: 1522mm | Base: Ø222mm | - | 2 AÑOS | $ 423.200 |
| LEDLC1C | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 75W IP20 | 6000 | Asimétrico | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø602\*50×12mm | Largo Guaya: 1522mm | Base: Ø542×77×36mm | - | 2 AÑOS | $ 438.933 |
| LEDLC1D-D | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V 45W IP20 | 4000 | Asimétrico | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø600\*95 | Largo Guaya: 1110 | Base: Ø180×35mm | 1 | 2 AÑOS | $ 433.333 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| LEDLC1D-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 45W IP20 | 4000 | Asimétrico | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø600\*95 | Largo Guaya: 1110 | Base: Ø180×35mm | 1 | 2 AÑOS | $ 433.333 |
| LEDLC2A | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 32W IP20 | 6000 | Asimétrico | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1216\*107\*20 |  Largo Guaya: 1800  | Dimensiones cilindros: | 1 | 2 AÑOS | $ 385.333 |
| LEDLC2B | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V 55W IP20 | 6000 | Asimétrico | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1000\*190\*15 |  Largo Guaya: 2180  | Dimensiones esferas: Ø160mm | 1 | 2 AÑOS | $ 385.333 |
| LEDLC2C | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V 20W IP20 | 1600 | Asimétrico | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1050\*85\*12 | Largo Guaya: 1920 | base: 430\*61\*40mm | 1 | 2 AÑOS | $ 513.333 |
| LEDLC40 | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V 40W IP20 | 3200 | Asimétrico | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 982\*304\*76mm | Largo guaya: 1600mm | 1 | 2 AÑOS | $ 798.667 |
| LEDLC48-D | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V 48W IP20 | 3840 | Asimétrico | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 1220\*260\*05mm | 1 | 2 AÑOS | $ 638.667 |
| LEDLC1E-N | METAL | NEGRO | AC100-240V 45W IP20 | 5800 | Asimétrico | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø600\*40 | Largo Guaya: 1060 | Base: Ø155\*30mm | 1 | 2 AÑOS | $ 286.667 |
| LEDLC1F-N | METAL | NEGRO | AC100-240V 60W IP20 | 7000 | Asimétrico | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø800\*60 | Largo Guaya: 1060 | Base: Ø155\*30mm | 1 | 2 AÑOS | $ 398.667 |
| LEDLC1H-N | METAL | NEGRO | AC100-240V 60W IP20 | 4800 | - | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 0 | - | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC0O-N | METAL | NEGRO | AC100-240V 6W IP20 | 720 |  | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | D120\*H290mm | 20 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC0O-B | METAL | BLANCO | AC100-240V 6W IP20 | 720 |  | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | D120\*H290mm | 20 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC0L-N | METAL | NEGRO | AC100-240V 5W IP20 | 600 |  | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 25\*400mm | 20 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC0L-B | METAL | BLANCO | AC100-240V 5W IP20 | 600 |  | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 25\*400mm | 20 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC0L-ACC | METAL | BLANCO | AC100-240V 5W IP20 | 600 |  | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 25\*400mm | 20 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC3A-B | PC | BLANCO&DORADO | AC100-240V 30W IP20 | 3000 | 120 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 400mm | 10 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC3A-N | PC | BLANCO&DORADO | AC100-240V 30W IP20 | 3000 | 120 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 500mm | 10 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC3B-B | PC | BLANCO&DORADO | AC100-240V 48W IP20 | 4800 | 120 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 400mm | 5 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC3B-N | PC | BLANCO&DORADO | AC100-240V 48W IP20 | 4800 | 120 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 500mm | 5 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC3C-B | PC | BLANCO&DORADO | AC100-240V 30W IP20 | 3000 | 120 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 450mm | 1 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC3C-N | PC | BLANCO&DORADO | AC100-240V 30W IP20 | 3000 | 120 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 450mm | 1 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC3D-B | PC | BLANCO | AC100-240V 28W IP20 | 2800 | 120 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 480mm | 1 | 2 AÑOS | $ - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| LEDLC3E-C | PC | CAFÉ | AC100-240V 28W IP20 | 2800 | 120 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 480mm | 1 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC3-ACC-N | METALICO | NEGRO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*1500mm | 20 | 2 AÑOS | $ - |
| LEDLC3-ACC-B | METALICO | NEGRO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*1500mm | 20 | 2 AÑOS | $ - |
| \*COLGANTES/TEC HO E27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHL01-B | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø18.5\*38\*18.5mm | 20 | 2 AÑOS | $ 92.000 |
| CHL01-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø18.5\*38\*18.5mm | 20 | 2 AÑOS | $ 92.000 |
| CHL03-N | METAL | NEGRO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø400\*200mm | 10 | 2 AÑOS | $ 118.667 |
| CHL05-N | LUMINIO/VIDRI | NEGRO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø200\*160mm | 4 | 2 AÑOS | $ 92.000 |
| CHL06-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø80Hmm | 20 | 2 AÑOS | $ 92.000 |
| CHL06-B | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V GU10 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø40mm | 20 | 2 AÑOS | $ 92.000 |
| CHL07-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V GU10 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø40mm | 15 | 2 AÑOS | $ 92.000 |
| CHL08-D | LUMINIO/VIDRI | DORADO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø9.8\*28.5mm | 1 | 2 AÑOS | $ 187.000 |
| CHL08-G | LUMINIO/VIDRI | GRIS ARENA | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø9.8\*28.5mm | 1 | 2 AÑOS | $ 187.000 |
| CHL08-O | LUMINIO/VIDRI | ORO ROSA | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø9.8\*28.5mm | 1 | 2 AÑOS | $ 187.000 |
| CHL16 | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø150\*190\*1.5mm | 10 | 2 AÑOS | $ 399.133 |
| CHL18 | ALUMINIO | DORADO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø67.8\*95\*11.8mm | 1 | 2 AÑOS | $ 922.933 |
| CHL19 | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø285mm | 1 | 2 AÑOS | $ 358.667 |
| CHL20-N | ALUMINIO | NEGRO&DORADO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø360\*280mm | 20 | 2 AÑOS | $ 92.000 |
| CHL21-N | ALUMINIO | NEGRO&DORADO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø250\*330mm | 20 | 2 AÑOS | $ 92.000 |
| CHL22-N | ALUMINIO | NEGRO&DORADO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø190\*460mm | 10 | 2 AÑOS | $ 92.000 |
| CHL30-N | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 1200mm | 100 | 2 AÑOS | $ - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| CHL30-B | ALUMINIO | BRONCE | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 1200mm | 100 | 2 AÑOS | $ - |
| CHL30-C | ALUMINIO | COBRE | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 1200mm | 100 | 2 AÑOS | $ - |
| CHL31 | METAL+FIBRA | CABUYA | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 1200mm | 50 | 2 AÑOS | $ - |
| CHL41 | METAL+FIBRA | MADERA | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 1200mm | 6 | 2 AÑOS | $ - |
| CHL42 | METAL+FIBRA | MADERA | AC100-240V E27 IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 1200mm | 1 | 2 AÑOS | $ - |
| \*CAPERUZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP101 | FIBRA | CAFÉ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 124\*146mm | 40 | 6 MESES | $ 19.867 |
| CP102 | FIBRA | CAFÉ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 105\*183\*200mm | 50 | 6 MESES | $ 33.200 |
| CP103 | FIBRA | CAFÉ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 2120\*120mm | 50 | 6 MESES | $ 33.200 |
| CP104 | FIBRA | CAFÉ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 3050\*90mm | 50 | 6 MESES | $ 43.867 |
| CP105 | FIBRA | CAFÉ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 310\*1960mm | 25 | 6 MESES | $ 53.200 |
| CP106 | FIBRA | CAFÉ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 400\*3920\*2060mm | 17 | 6 MESES | $ 79.867 |
| CP107 | FIBRA | CAFÉ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 400\*320mm | 5 | 6 MESES | $ 111.867 |
| CP108 | FIBRA | CAFÉ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 5050\*1250mm | 15 | 6 MESES | $ 106.533 |
| CP109 | FIBRA | CAFÉ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 5030\*950mm | 15 | 6 MESES | $ 101.200 |
| \*CAPERUZAS VIDRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VP100 | VIDRIO | CUADROS NÁCAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 0 | 1 | 6 MESES | $ - |
| VA101 | VIDRIO | O AMBAR TEXTURI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 0 | 1 | 6 MESES | $ - |
| VT102 | VIDRIO | VIDRIO AMBAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 0 | 27 | 6 MESES | $ - |
| VT103 | VIDRIO | DRIO TRANSLUCID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 0 | 50 | 6 MESES | $ - |
| VA104 | VIDRIO | DRIO TRANSLUCID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 0 | 27 | 6 MESES | $ - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| VA105 | VIDRIO | VIDRIO AMBAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 0 | 50 | 6 MESES | $ - |
| VO106 | VIDRIO | VIDRIO AMBAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 0 | 27 | 6 MESES | $ - |
| VC107 | VIDRIO | VIDRIO ORO ROSA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 0 | 27 | 6 MESES | $ - |
| VT108 | VIDRIO | VIDRIO COÑAC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 0 | 50 | 6 MESES | $ - |
| VG109 | VIDRIO | DRIO TRANSLUCID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 0 | 27 | 6 MESES | $ - |
| VN110 | VIDRIO | DEGRADADO GRIS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 0 | 27 | 6 MESES | $ - |
| \*LUMINARIA MESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECOMODA-P | METAL | PLATEADO | DC5V 3W IP20 | 240 | 100 | 3000K-6500K | 40.000H |  | FICHA TÉCNICA | 285\*130\*95mm | - | 2 AÑOS | $ 66.000 |
| DESKA-D | METAL | DORADO | DC3.7V 1W IP20 | 100 | 100 | 3000K-6500K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 340\*Ø80mm | 24 | 2 AÑOS | $ 78.667 |
| DESKA-N | METAL | NEGRO | DC3.7V 1W IP20 | 100 | 100 | 3000K-6500K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 340\*Ø80mm | 24 | 2 AÑOS | $ 72.000 |
| DESKB-D | METAL | DORADO | DC3.7V 1W IP20 | 100 | 100 | 3000K-6500K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 380\*95\*95mm Ø115mm | 12 | 2 AÑOS | $ 126.667 |
| DESKB-N | METAL | NEGRO | DC3.7V 1W IP20 | 100 | 100 | 3000K-6500K | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 380\*95\*95mm Ø115mm | 12 | 2 AÑOS | $ 118.667 |
| DESK5-B | ALUMINIO | BLANCO | AC120V 5W IP20 | 280 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 380\*Ø108mm | 10 | 2 AÑOS | $ 39.333 |
| DESK5-G | ALUMINIO | GRIS | AC120V 5W IP20 | 280 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 380\*Ø108mm | 10 | 2 AÑOS | $ 39.333 |
| DESK5-N | ALUMINIO | NEGRO | AC120V 5W IP20 | 280 | 60 | 3000K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 380\*Ø108mm | 10 | 2 AÑOS | $ 39.333 |
| \*MAGNETICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECOSHB | PC | BLANCO | 5V/1A IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 50\*50\*26mm | 100 | 2 AÑOS | $ 290.733 |
| \*MAGNETICO FUENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLMF100 | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V IP20 100W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 330\*24\*25mm | 30 | 2 AÑOS | $ 145.333 |
| TLMF100-INC | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V IP20 100W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 306\*24\*25mm | 10 | 2 AÑOS | $ 145.333 |
| TLMF100-B | ALUMINIO | NEGRO | AC100-240V IP20 100W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 330\*24\*25mm | 110 | 2 AÑOS | $ 145.333 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| \*MAGNETICO ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLM1M | METAL | NEGRO | DC48V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 1000\*6\*26mm | 50 | 2 AÑOS | $ 20.000 |
| TLM2M | METAL | NEGRO | DC48V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 2000\*6\*26mm | 10 | 2 AÑOS | $ 40.000 |
| TLM3M | METAL | NEGRO | DC48V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 3000\*6\*26mm | 10 | 2 AÑOS | $ 53.200 |
| TLM3M-INC | METAL | NEGRO | DC48V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 3000\*67\*35mm | 10 | 2 AÑOS | $ 158.667 |
| TLMCR | PC | NEGRO | BATERIAS 2xAAA | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 40\*150\*15mm | 60 | 2 AÑOS | $ 158.667 |
| TLMCR-B | PC | BLANCO | BATERIAS 2xAAA | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 133\*43\*20mm |  | 2 AÑOS | $ 158.667 |
| TLMINT | PC | NEGRO | BATERIAS 2XCR2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø8.7\*8.7\*1.6mm | 40 | 2 AÑOS | $ 180.000 |
| TLM90 | PC | NEGRO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 50 | 2 AÑOS | $ 12.900 |
| TLM90-13 | PC | NEGRO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 50 | 2 AÑOS | $ 12.900 |
| TLMCEC | PC | NEGRO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 200 | 2 AÑOS | $ 15.900 |
| TLMCEL | PC | NEGRO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 100 | 2 AÑOS | $ 12.900 |
| TLMCEL-E | PC | NEGRO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 100 | 2 AÑOS | $ 13.200 |
| TLMCEL-INC | PC | NEGRO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | 50 | 2 AÑOS | $ 38.667 |
| \*MAGNETICO LUMINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLMCOL0 | ALUMINIO | BLANCO | DC42V 9W IP20 | 720 | 24 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø93\*116mm | 50 | 2 AÑOS | $ 124.533 |
| TLMCOL0-N | ALUMINIO | NEGRO&DORADO | DC42V 9W IP20 | 720 | 24 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø93\*116mm | 50 | 2 AÑOS | $ 104.900 |
| TLMCOL1 | SILICONA | BLANCO | DC42V 20W IP20 | 1400 | 24 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø23\*1130mm | 20 | 2 AÑOS | $ 183.733 |
| TLMC1 | ALUMINIO | NEGRO | DC20V 9W IP20 | 630 | 24 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø75\*75mm | 30 | 2 AÑOS | $ 145.333 |
| TLML0 | ALUMINIO | NEGRO | DC42V 12W IP20 | 840 | 120 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 320\*25\*26mm | 50 | 2 AÑOS | $ 54.900 |
| TLML1 | ALUMINIO | NEGRO | DC42V 24W IP20 | 1680 | 120 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 660\*25\*26mm | 50 | 2 AÑOS | $ 84.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| TLMP0 | ALUMINIO | NEGRO | DC42V 12W IP20 | 840 | 24 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 235\*33\*26mm | 50 | 2 AÑOS | $ 61.333 |
| TLMP1 | ALUMINIO | NEGRO | DC42V 24W IP20 | 1680 | 24 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 470\*33\*26mm | 50 | 2 AÑOS | $ 89.333 |
| TLMPG0 | ALUMINIO | NEGRO | DC42V 12W IP20 | 840 | 24 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 235\*43\*26mm | 50 | 2 AÑOS | $ 93.200 |
| TLMSP0 | ALUMINIO | NEGRO | DC42V 6W IP20 | 480 | 24 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø36\*285mm | 20 | 2 AÑOS | $ 112.000 |
| TLMB8 | ALUMINIO | NEGRO | DC42V 12W IP20 | 840 | 150 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø90\*35mm | 30 | 2 AÑOS | $ 116.000 |
| TLMSP1 | ALUMINIO | NEGRO | DC42V 12W IP20 | 960 | 24 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø45\*100mm | 50 | 2 AÑOS | $ 64.900 |
| TLMSP2 | ALUMINIO | NEGRO | DC42V 24W IP20 | 1920 | 24 | 3000K-6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø50\*135mm | 50 | 2 AÑOS | $ 84.900 |
| \*MAGNETICO CINTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STR2835-120P | COBRE | COBRE | DC24V 10W/M IP20 | 70 | 120 | 3000K-AZUL | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 8\*2mm | 30 | 2 AÑOS | $ 266.533 |
| STR283524VS | COBRE | COBRE | DC24V 10W/M IP20 | 70 | 120 | 3000K-AZUL | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 8\*2mm | - | 2 AÑOS | $ - |
| DR24VTY | METAL | N/A | AC100-240V DC24V IP20 100W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*60mm | 20 | 2 AÑOS | $ 226.533 |
| \*EMERGENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMG01 | ABS | BLANCO | AC100-277V 4W IP20 | 380 | 120 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 220\*50\*106mm | 20 | 2 AÑOS | $ 69.000 |
| EMG02 | ABS | BLANCO | AC100-277V 3W IP20 | 300 | 120 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 217\*100\*62mm | 80 | 2 AÑOS | $ 45.333 |
| EMG04 | ABS + PMMA | BLANCO/VERDE | AC100-277V 2W IP20 | N/A | 120 | 6500K | 50.000H |  | FICHA TÉCNICA | 200\*246\*20mm | 10 | 2 AÑOS | $ 63.933 |
| \*TOMAS / INTERRUPTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-1SC | PC | BLANCO | AC127-250V 10A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | 10 | 2 AÑOS | $ 4.647 |
| N-2SC | PC | BLANCO | AC127-250V 10A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | 10 | 2 AÑOS | $ 7.667 |
| N-3SC | PC | BLANCO | AC127-250V 10A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | 100 | 2 AÑOS | $ 8.867 |
| N-1DIM110V | PC | BLANCO | AC127-250V 10A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | 70 | 2 AÑOS | $ 17.267 |
| N-2T | PC | BLANCO | AC127-250V 10A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | 10 | 2 AÑOS | $ 4.853 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| N-1S1TC | PC | BLANCO | AC127-250V 10A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | 100 | 2 AÑOS | $ 7.733 |
| N-1T2USB | PC | BLANCO | AC127-250V 10A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | 100 | 2 AÑOS | $ 28.000 |
| N-2TGFCI20A | PC | BLANCO | AC125 20A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | 5 | 2 AÑOS | $ 35.333 |
| N-2TGFCI20AP | PC | BLANCO | AC125 20A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | - | 2 AÑOS | $ 24.684 |
| N-1LAN | PC | BLANCO | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | 100 | 2 AÑOS | $ 10.533 |
| N-1R | PC | BLANCO | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | 10 | 2 AÑOS | $ 4.674 |
| N-1TEL | PC | BLANCO | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | 10 | 2 AÑOS | $ 5.610 |
| N-1TV | PC | BLANCO | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | - | 2 AÑOS | $ 5.610 |
| N-1TV1LAN | PC | BLANCO | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | - | 2 AÑOS | $ 13.260 |
| N-1TV1TEL | PC | BLANCO | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | - | 2 AÑOS | $ 6.188 |
| N-TO1F | PC | BLANCO | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75\*5mm | - | 2 AÑOS | $ 2.890 |
| X-1S | PC | BEIGE | 127-250VAC 10A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | - | 2 AÑOS | $ - |
| X-2S | PC | BEIGE | 127-250VAC 10A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | - | 2 AÑOS | $ - |
| T-1S | PC | BLANCO | 127-250VAC 10A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | - | 2 AÑOS | $ - |
| T-2S | PC | BLANCO | 127-250VAC 10A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | - | 2 AÑOS | $ - |
| T-3S | PC | BLANCO | 127-250VAC 10A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | - | 2 AÑOS | $ - |
| \*SENSORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE15-A | PC | AZUL | AC 120- 277V  1000W/1800VA IP66 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø84\*55mm | 100 | 2 AÑOS | $ 19.867 |
| SE17-A | PC | NEGRO | AC 120- 277V  1000W/1800VA IP66 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø66\*84\*35mm | 100 | 2 AÑOS | $ 9.200 |
| SE16-A | PC | NEGRO | AC 120- 277V 1000W/1800VA | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø74\*40mm | 100 | 2 AÑOS | $ 9.200 |
| SE03 | PC | BLANCO | AC110-130V 0.5W IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 215\*100mm | - | 2 AÑOS | $ 21.233 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| SE06 | PC | BLANCO | AC110-130V 0.5W IP20 | N/A | 360 | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 60\*74\*75mm | 50 | 2 AÑOS | $ 22.533 |
| SE11 | PC | BLANCO+AZUL | AC110-240V IP44 | N/A | 360 | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 32\*42\*44mm | 100 | 2 AÑOS | $ 10.200 |
| SE14 | PC | BLANCO | AC110V IP20 | N/A | 360 | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø120mm | 50 | 2 AÑOS | $ 25.200 |
| SE01 | PC | BLANCO | AC110V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 120\*75mm | - | 2 AÑOS | $ 27.333 |
| SE08 | PC | BLANCO | AC110V E27 IP20 | N/A | 360 | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø40mm | - | 2 AÑOS | $ 17.333 |
| SE13 | PC | BLANCO | AC110V IP20 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 150\*75mm | - | 2 AÑOS | $ 18.667 |
| \*FUENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DRSC1-12V | METAL | N/A | 12V 2A 24W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 19.2\*1.8\*1.8mm | 100 | 2 AÑOS | $ 11.867 |
| DRSC2-12V | METAL | N/A | 12V 3A 36W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 28.2\*1.8\*1.8mm | 20 | 2 AÑOS | $ 14.533 |
| DRSC3-12V | METAL | N/A | 12V 4A 48W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 28.2\*1.8\*1.8mm | 100 | 2 AÑOS | $ 18.000 |
| DRSC4-12V | METAL | N/A | 12V 5A 60W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 31.1\*1.8\*1.8mm | 100 | 2 AÑOS | $ 19.067 |
| DRSC5-12V | METAL | N/A | 12V 10A 120W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 34.5\*2.2\*2.2mm | 100 | 2 AÑOS | $ 30.133 |
| DRTC1-12V | METAL | N/A | 12V 3.3A 40W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 8.5\*3.2\*5.8mm | 100 | 2 AÑOS | $ 18.533 |
| DRTC3-12V | METAL | N/A | 12V 5A 60W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 11\*3.5\*7.8mm | 80 | 2 AÑOS | $ 26.533 |
| DRTC5-12V | METAL | N/A | 12V 10A 120W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 16\*4.2\*9.8mm | 30 | 2 AÑOS | $ 37.200 |
| DRTC7-12V | METAL | N/A | 12V 16.5A 200W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 20\*4.2\*9.7mm | 50 | 2 AÑOS | $ 47.867 |
| DRTC9-12V | METAL | N/A | 12V 25A 300W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 19.8\*5\*11mm | 6 | 2 AÑOS | $ 61.200 |
| DRTC11-12V | METAL | N/A | 12V 33A 400W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 21.5\*5\*11.2mm | 20 | 2 AÑOS | $ 79.867 |
| DRTC2-24V | METAL | N/A | 24V 1.6A 40W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 8.5\*3.3\*5.9mm | 100 | 2 AÑOS | $ 18.533 |
| DRTC4-24V | METAL | N/A | 24V 2.5A 60W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 1.1\*3.5\*7.8mm | 80 | 2 AÑOS | $ 26.533 |
| DRTC6-24V | METAL | N/A | 24V 5A 120W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 16\*4.2mm | 40 | 2 AÑOS | $ 37.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| DRTC8-24V | METAL | N/A | 24V 8.3A 200W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 20\*4.3\*2.2mm | 50 | 2 AÑOS | $ 47.867 |
| DRTC10-24V | METAL | N/A | 24V 12.5A 300W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 19.4\*5\*11mm | 28 | 2 AÑOS | $ 61.200 |
| DRTC12-24V | METAL | N/A | 24V 16.6A 400W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 21.4\*5\*11.2mm | 25 | 2 AÑOS | $ 79.867 |
| \*PERFILES SILICONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECO1010C | SILICONA | BLANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | B10\*H10 | 50 | No tiene | $ 3.867 |
| ECO1510C | SILICONA | BLANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | B15\*H10 | 50 | No tiene | $ 6.000 |
| ECO2010C | SILICONA | BLANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | B20\*H10 | 50 | No tiene | $ 6.533 |
| ECO1616AW | SILICONA | BLANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | B16\*H16 |  | No tiene | $ 11.333 |
| ECO2010A | SILICONA | BLANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | B20\*H10 |  | No tiene | $ 13.200 |
| ECO2010AW | SILICONA | BLANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | B20\*H10 |  | No tiene | $ 13.200 |
| ECO2014A | SILICONA | BLANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | B20\*H14 |  | No tiene | $ 11.867 |
| ECO1010A | SILICONA | BLANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | B10\*H10 | 50 | No tiene | $ 5.200 |
| ECO1212A | SILICONA | BLANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | B12\*H12 | 10000 | No tiene | $ 6.533 |
| ECO1616A | SILICONA | BLANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | B16\*H16 | 11100 | No tiene | $ 11.867 |
| ECOD22 | SILICONA | BLANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | Ø22mm |  | No tiene | $ 26.533 |
| \*PERFILES ALUMINIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECO89-716-3MTS | ALUMINIO | ALUMINIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 7,5\*9mm | 100 | No tiene | $ 15.600 |
| ECO89-717-3MTS | ALUMINIO | ALUMINIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 8\*8,05\*13mm | 100 | No tiene | $ 15.800 |
| ECO89-717N-3MT S | ALUMINIO | NEGRO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 8\*8,05\*13mm | 100 | No tiene | $ 17.000 |
| ECO2310-438X3M TS | ALUMINIO | ALUMINIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 23,5\*9,8mm | 90 | No tiene | $ 25.600 |
| ECO2310-439NX3 MTS | ALUMINIO | NEGRO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 23,5\*9,8\*29mm | 10 | No tiene | $ 34.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| ECO2310-439X3M TS | ALUMINIO | ALUMINIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 23,5\*9,8\*29mm | 90 | No tiene | $ 31.800 |
| ECO1712-211X3MT S | ALUMINIO | ALUMINIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 17,6\*12,2mm | 90 | No tiene | $ 29.000 |
| ECO1712-217NX3 MTS | ALUMINIO | NEGRO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 17,6\*12,08\*24,5mm | 7200 | No tiene | $ 33.600 |
| ECO1712-217X3M TS | ALUMINIO | ALUMINIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 17,6\*12,08\*24,5mm | 90 | No tiene | $ 31.800 |
| ECO1707-15NX3M TS | ALUMINIO | NEGRO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 16,7\*6,1\*23,6mm | 100 | No tiene | $ 23.400 |
| ECO1707-15X3MT S | ALUMINIO | ALUMINIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 16,7\*6,1\*23,6mm | 100 | No tiene | $ 22.200 |
| ECO1707-17X3MT S | ALUMINIO | ALUMINIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 16,7\*6,5\*12,6mm | 100 | No tiene | $ 19.400 |
| ECO1616-58X3MT S | ALUMINIO | ALUMINIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 15,8\*15,8mm | 100 | No tiene | $ 21.000 |
| \*EXTRACTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-EXRP4 | PC | BLANCO | AC110V 13W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 162\*158mm | 24 | 2 AÑOS | $ 53.200 |
| N-EXRP4-N | PC | NEGRO | AC110V 13W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 162\*158mm | 24 | 2 AÑOS | $ 57.200 |
| N-EXRP6 | PC | BLANCO | AC110V 18W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 214\*210mm | 18 | 2 AÑOS | $ 67.867 |
| N-EXRP6-N | PC | NEGRO | AC110V 18W | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 214\*210mm | 18 | 2 AÑOS | $ 74.533 |
| \*VENTILADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LBVAR2-B | ALUMINIO | BLANCO | AC100-240V E27 PL.20W PM.20W | 2000 | 180 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 520\*175mm | 24 | 2 AÑOS | $ 56.000 |
| ECO10120A-N | ALUMINIO/PC | MADERA Y NEGRO | AC100-240V PL.15W PM.35W | 1500 | 120 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 338\*438\*140mm | 2 | 2 AÑOS | $ 532.000 |
| ECO10120B-B | ALUMINIO/PC | BLANCO | AC100-240V PL.15W PM.35W | 1500 | 120 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 325\*517\*105mm | 2 | 2 AÑOS | $ 492.000 |
| ECO10120C-N | ALUMINIO/PC | NEGRO/BLANCO | AC100-240V PL.15W PM.35W | 1500 | 120 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 233\*635\*137mm | 2 | 2 AÑOS | $ 452.000 |
| ECO10120C-B | ALUMINIO/PC | BLANCO | AC100-240V PL.15W PM.35W | 1500 | 120 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | 233\*635\*137mm | 2 | 2 AÑOS | $ 452.000 |
| ECO10120D-B | METAL + PC | BLANCO/GRIS | AC100-240V PL.42W PM.30W | 4200 | 120 | 3000K-6500K | 25.000H |  | FICHA TÉCNICA | Ø487\*320\*73mm | 1 | 2 AÑOS | $ 332.000 |
| \*SOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | LOS PRECIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN NO TIENEN IVA  LOS PRECIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO  Fecha de Publicacion: 08/2025 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA | MATERIAL | COLOR DE CHASIS | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | LUMENES | ÁNGULO APERTUR A | TEMPERATURA DE COLOR | VIDA ÚTIL LED | IMAGEN | PAGINA / FICHA | DIMENSIONES PRODUCTO | UNIDAD DE  EMPAQU | GARANTÍ A | PRECIO |
| HM-1500 | PC | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 280\*176\*33mm | - | - | $ 1.733.350 |
| DTU-LITE-S | PC | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 143\*33\*12.5mm | - | - | $ 866.650 |
| DTU-PRO | PC | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 200\*101\*29 (sin antenas) | - | - | $ 1.969.200 |
| DTU-W100 | PC | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 143\*33\*12.5mm | - | - | $ 733.350 |
| AC-CONNECTOR | - | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | - | - | $ 71.850 |
| AC-END-CAP | - | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | - | - | $ 25.200 |
| AC-END-CAP-HMS | - | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | - | - | $ 24.000 |
| CK-FSC-CP3 | ACERO | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | - | - | $ 2.000 |
| CK-FTH-09R540 | ACERO | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | - | - | $ 33.350 |
| CK-FTS-202R537 | ACERO | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | - | - | $ 9.850 |
| CK-GTC-R3G | ACERO | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | - | - | - | $ 2.550 |
| \*GRAPAS  PLASTICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-GP4B | PC | BLANCA | - | N/A | N/A | N/A | N/A |  | FICHA TÉCNICA | 4 mm | - | - | $ 995 |